ÇİNE BELEDİYESİ DOĞAL RULO ÇİM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**1.** İlçemiz genelinde çevre düzenlemesi ve ,muhtelif parklarda kullanılmak üzere 10.000 m2 bermuda tipi rulo çim alınacaktır

**2.**  Kalıp çimin altındaki eser miktarındaki toprakta humus ve kil olmalıdır.

**3.** Kalıp çimin ağırlığı 20-25 kg/m2 yi geçmemelidir.

**4.**Sevkiyatlar rulo yapılmış halde ve olgunlaşmış durumda olmalıdır.

**5.** En az 1 yıl yetiştirilmiş olup, canlı, hazır ve doğal olmalıdır.

6. Gerçek toprakta yetişebilen güçlü kök yapısına sahip olmalıdır.

7. Rulo çimler uygun şekilde paketlenmiş nakledilip zarar görmeden alana teslim edilecektir..

8. Rulo çimin serilmesi idareye aittir.

9. Rulo çimlerin teslimi sırasında mutlaka yüklenici firma tarafından yetkili biri bulunacak ve idare tarafından yetkili kişiye teslimi kendisi yapacaktır.

10. Şehrimizin ( Aydın Çine’de) mevsim itibariyle meteorolojik raporlara göre yılın 270 günü yaklaşık 25 derece üzerinde olması nedeniyle sıcak iklimler bazında yapılan ve başarılı olan kendini yenilemeye kabiliyetli, yüksek yaz ısısına dayanıklı, orijini belli sıcak iklim çim çeşitlerinden yapılmış olan kalıp çim çeşitleri kullanılacaktır.

11.Basılmaya ve ezilmeye dayanıklı olması gerekmektedir.

12. Örtücü sık dokulu ve koyu yeşil renkte olmalıdır.

13. Fumigasyonu yapılmış üretim sahasında üretilerek hastalıklardan ve yabancı ot ve organizmalardan ari olarak uygulama alanına getirilecektir. Uygulama alanına getirilen rulo çimler hastalıklı ve yabancı otlu kaplı olduğu takdirde rulo çimler teslim alınsa dahi kullanılmayan otlu ve hasarlı çimler idare tarafından tespit edilecek ve tespit edilen miktar yüklenici firma tarafından tazmin edilecektir.

14.Hastalıklara karşı dirençli olması gerekmektedir.

15. Su kullanımı az olmalıdır.

16.Rulo çimlerin siparişi yüklenici firmaya 1 gün önceden bildirilecektir.

17.Rulo çimler uygulama alanına mesai saati başlangıcı saati olan sabah 8:00 de ulaştırılacaktır. Geciken her saat iş kaybı yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

18.Sonbahar ara ekiminde kullanılacak çim karışımı %40 lolilum perene %60 festuca arundınacea olacaktır. ara ekim m2 ye 40 gr olarak hesaplanarak atılacaktır. ara ekim yüklenici tarafından yapılacaktır.

19.Rulo çim uygulama alanına yüklenici tarafından teslim edilecektir.

20.rulo çimin uygulama alanına seriliminden sonraki ilk 1 yıl zaman zarfında tutmayan bölgenin değişimi yüklenici firmaya aittir.

21. İş bu teknik şartname 21 maddeden ibaret olup, yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra imza altına alınacaktır.

Olcay DİNÇER

Ziraat Mühendisi