**KIŞLIK İŞ ELBİSESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1- KONU**

Bu Teknik Şartname, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan 100 adet ***“Kışlık İş Elbisesi”*** satın alınmasında kullanılacaktır.

**2- GENEL HUSUSLAR**

**2.1.** İdare, satın alınacak malzemeleri TSE, Üniversite veya benzeri Akretide resmi kurum ve kuruluşlara test masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere şartnamede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının tespiti için test ettirebilecektir.

**2.2.**Yüklenici malzemelerin teslimi anında malzemelerle ilgili bağımsız kuruluşlardan alınmış standart belgelerini ve sertifikaları ile Garanti Belgesini verecektir.

**2.3.** Yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra idarece elbise beden numaraları verilerek buna göre üretim yapılacaktır.

**2.4.** Elbise; mont, pantolon, şapka, içlik, eldiven ve bere olmak üzere 6 parçadan oluşacaktır.

**2.5.** Elbiseler Şartname ekindeki Orman Genel Müdürlüğü kurumsal kimlik kitabındaki şekillere uygun imal edilecektir.

**2.5.** Tüm kışlık iş elbisesi temin ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 60 gündür.

**3- TEKNİK ÖZELLİKLER**

**a) Kumaş Özellikleri:**

**3.a.1.** Alınacak kumaşın ana rengi koyu gri, montun roba kısmı koyu yeşil tonlarda olacaktır. İdarece verilen orijinal renge göre kumaş boyanacaktır.

**3.a.2.** Kumaş % 100 7X7 Pamuklu gabardin olacaktır.

**3.a.3.** Kumaş ağırlığı 390 ±5 g/m2 (Ağır iş ortamları için üretilmiş soğuk mekânlarda kullanılan kumaş) olacaktır. İç yüzü lizalı olacaktır.

**3.a.4.** Kumaş reaktif boyalı ve sanforlu olacaktır. Mamuldeki kumaş sanforu ± % 2’yi geçmelidir.

**3.a.5.** Dikimde 36 Nm Polyester (PES) mukavemetli iplik kullanılacak, overloklarda 50 Nm PES iplik kullanılacak

**b)** **Montun Özellikleri:**

**3.b.1.** Montun roba kısmı aynı özellikteki yeşil kumaştan imal edilecek olup, omuzdan itibaren 17 cm genişlikte olacaktır. Sırtta roba kısmında beyaz renkte 12 cm çapında **“OGM”** logosu, sol göğüste 8 cm çapında nakışlı 4 renkli **“OGM”** logosu olacaktır**.**

**3.b.2.** Sırtta robanın altında 5 cm yüksekliğinde **“ORMAN”** ve bu yazının altına 1,5 cm yüksekliğinde **“Aydın Orman İşletme Müdürlüğü”** ibareli siyah renkli yazılar olacaktır. **3.b.3.** Önden fermuarlı, içi 150 gr polyesterden kapitone astarlı, kollar 5 cm genişlikte manşetli ve cırtlı olacaktır.

Fermuarsepare, tip 5 plastik olacak.

**3.b.4.** Bel kemerli, kol 2 cm kalınlığında çift sıra gri renkli fosforlu şerit,

**3.b.5.** Önde robanın hemen altında sağ ve solda 15 cm boyunda ve 14 cm eninde 2 adet cırtlı, altta sağ ve sol yanlarda 25 cm boyunda ve17 cm eninde 2 adet üstten takma cep olacak,

**3.b.6.**Tüm dikişler çift dikiş olacaktır.

**c)Pantolon Özellikleri:**

**3.c.1.** Aynı kumaştan gri renkli olarak dikilecektir.

**3.c.2**. Önde sağ ve solda 32 cm boyunda ve 18 cm eninde 2 adet üstten takma, arka sağ tarafta 16 cm boyunda ve 14 cm eninde tek cep olacak, arka cep monttaki üst cep şekline uygun imal edilecektir.

**3.c.3.** Önden fermuarlı ve kemerli olacak, köprüler 6 cm yüksekliğinde ve 1,5 cm eninde 6 adet olarak imal edilecektir.

**3.c.4.** Paçadan itibaren 27 cm yukarıda 2 cm eninde gri renkli fosforlu çift şerit olacaktır. Tüm cep kenarları ve köprülerde dikişler punterez olacaktır.

**3.c.5.** Bel kısmında açıldığında 24 cm olacak şekilde lastik büzgülü imal edilecektir.

**d) Şapka Özellikleri:**

**3.d.1.** Aynı kumaştan gri renkli olarak dikilecektir.

**3.d.2.** Beş parça astarlı, siperlik yeşil renkli ve arkadan ayarlanabilir çıt çıtlı aparata sahip olacaktır.

**3.d.3.** Şapkanın ön yüzünde 6 cm çapında nakışlı **'OGM''** logosu dikilecektir.

**e) Bere Özellikleri :** Bere teknik özelliklerine ilişkin istenen ve beklenen değerler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

* Yeşil renktedir.
* Öne gelecek kısımda OGM logosu vardır. Logo 4 renk olacaktır. Minimum ölçüsü 6x6 cm ya da 8x8 cm olacaktır.
* Standart ölçülerde olacaktır.
* Malzeme, %50 yün %50 akrilik

**f) İçlik ve Eldiven Özellikleri:**

- İçlikler siyah renkli,

- Eldivenler yeşil renkli,

- Malzeme, %50 yün %50 akrilik

**4 -GARANTİ**

**4.1.** Satın alınacak mallar 4077 sayılı kanuna göre çıkartılan 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazetede yayınlananGaranti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin kapsamında garanti belgesine sahip olacak olup, garanti belgesi aynı yönetmeliğin 7. Maddesindeki bilgileri kapsayacaktır.

**4.2.** Malzemeler üretim, dikiş, su geçirmezlik ve benzeri hatalara karşı kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

DÜZENLEYENLER

…/03/2021

Mehmet UYSAL İsmail ILGIN

Müdür Yardımcısı Aydın İşl. Şefi

ONAY

…/03/2021

Mustafa KORUK

İşletme Müdürü