**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/186296

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 8.79102 | Çapı 50 mm tahliye klapesi | adet | 3 |  |  |
| 2 | 08.79601/İB | Çapı 50 mm, 10-16 atü, darbesiz dinamik vantuz (İsale hatları için, sfero döküm) | adet | 3 |  |  |
| 3 | 12.221003 | Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, 0200 çıkış) (500 dozlu, buhar küriü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla) | adet | 2 |  |  |
| 4 | 204-813/C | PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş) | metre | 2.000 |  |  |
| 5 | 210-628 | 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 6 | KGM/17.082/K | Kazı Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu | metreküp | 5 |  |  |
| 7 | ÖZEL POZ-İHATA | 2,5 Metre Boyunda Eğik Başlı Beton Direklerle 1,5 Metre Yüksekliğinde Kafes Tel İhata Yapılması (Bağ Hatıllı) (Direler 10x10 cm Ebatlarında) (50x50mm Gözenekli 3 mm Kalınlığında Galvaniz Kaplamalı 1,5 Metre Yüksekliğinde Kafes Tel Örgü) | metre | 10 |  |  |
| 8 | ÖZEL POZ MEMBRAN | 1,2 mm Kalınlığında EPDM Membran (TS EN 13361) (Termoset) ile Havuzlarda ve Su Toplama Göletlerinde Su Yalıtım Yapılması | metrekare | 1.424 |  |  |
| 9 | Y.15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | metreküp | 561 |  |  |
| 10 | Y.15.008/1A | Makine ile batak ve balçık kazılması (serbest kazı) | metreküp | 136,9 |  |  |
| 11 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 0,9 |  |  |
| 12 | Y.18.461/045 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | metrekare | 1.424 |  |  |
| 13 | Y.21.001/02 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 9 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)