**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/192824

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 10.130.4501 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2 | metreküp | 2 |  |  |
| 2 | 77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | metrekare | 509,184 |  |  |
| 3 | 77.100.1019 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | metrekare | 877,684 |  |  |
| 4 | 77.100.1020 | Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi | metre | 20 |  |  |
| 5 | 77.100.1028 | Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi | metrekare | 36,85 |  |  |
| 6 | 15.310.1205 | 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması | metre | 22 |  |  |
| 7 | 15.315.1002 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 214 |  |  |
| 8 | 77.100.1043 | İdare malı demir imalatın sökülmesi | kilogram | 600 |  |  |
| 9 | KTB.10.3002 | Sedir Keresteden (1.Sınıf) Ahşap karkas imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi (Her boyutta) | metreküp | 0,098 |  |  |
| 10 | 48.325.3001 | 25 cm Genişliğinde Alüminyum Saçak Alın Kaplaması Yapılması | metre | 29,48 |  |  |
| 11 | V.2032/01 | Ahşap lambiri yapılması | metrekare | 37,6 |  |  |
| 12 | 15.305.1004 | Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | metrekare | 676,324 |  |  |
| 13 | 15.305.1006 | Mahya kiremitleri ile mahya yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (90 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) | metre | 104,59 |  |  |
| 14 | 15.330.1006 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | metrekare | 877,684 |  |  |
| 15 | 15.300.1001 | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) | metrekare | 307,824 |  |  |
| 16 | 15.300.1005 | Çatı üzerine tahta kaplama yapılması | metrekare | 36,85 |  |  |
| 17 | 15.300.1007 | Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması | metrekare | 41,096 |  |  |
| 18 | 15.540.1001 | Ahşap yüzeylere bir kat sentetik boya yapılması | metrekare | 39,24 |  |  |
| 19 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 23 |  |  |
| 20 | 43.650.1021 | Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi | metrekare | 15,12 |  |  |
| 21 | A01 | Gömme iç kapı kilidinin yerine takılması (Geniş Tip) | adet | 7 |  |  |
| 22 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | 14 |  |  |
| 23 | A10 | Menteşenin yerine takılması | adet | 21 |  |  |
| 24 | KTB.12.3001 | Granada Tipi Kiremit İle Çatı Örtüsü Yapılması | metrekare | 201,36 |  |  |
| 25 | ÖZEL POZ-1 İNŞ | ÇK1 100/230 ÇELİK KAPI İMALATI VE YERİNE MONTAJI NAKLİYE DAHİL | adet | 1 |  |  |
| 26 | 15.300.1004 | Rendeli ahşaptan makaslı çatı yapılması | metreküp | 14,095 |  |  |
| 27 | Y.22.001/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 8,925 |  |  |
| 28 | Y.22.009/01 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | metrekare | 11,2 |  |  |
| 29 | 15.315.1101 | 0.50 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı düz sacdan eksiz oluk yapılması ve yerine montajı (Sac genişiliği toplam 30 cm) | metre | 58,08 |  |  |
| 30 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 14 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)