**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/233142

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | İNŞ.001 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 2.632 |  |  |
| 2 | İNŞ.002 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)( Nakliyeler dahildir. ) | metreküp | 5.345 |  |  |
| 3 | İNŞ.003 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 8 |  |  |
| 4 | İNŞ.004 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³)( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 60 |  |  |
| 5 | İNŞ.005 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 157 |  |  |
| 6 | İNŞ.006 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 26,4 |  |  |
| 7 | İNŞ.007 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 95 |  |  |
| 8 | İNŞ.008 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 50 |  |  |
| 9 | İNŞ.009 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 150 |  |  |
| 10 | İNŞ.010 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 668 |  |  |
| 11 | İNŞ.011 | Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması | metrekare | 1.311 |  |  |
| 12 | İNŞ.012 | Saten perdah alçısı ve perlitli sıva alçısı karışımı ile düzeltme sıvası yapılması(5mm kalınlığında) | metrekare | 34,97 |  |  |
| 13 | İNŞ.013 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 157 |  |  |
| 14 | İNŞ.014 | (20 x 50 cm) veya (25 x 50 cm) veya (30 x 45 cm) veya (30x60cm ) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 668 |  |  |
| 15 | İNŞ.015 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 240 |  |  |
| 16 | İNŞ.016 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) ( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 60 |  |  |
| 17 | İNŞ.017 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | kilogram | 4.250 |  |  |
| 18 | İNŞ.018 | Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 320 |  |  |
| 19 | İNŞ.019 | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kilogram | 775 |  |  |
| 20 | İNŞ.020 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 264 |  |  |
| 21 | İNŞ.021 | Ac1 sınıf 21 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | metrekare | 452 |  |  |
| 22 | İNŞ.022 | Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması | metre | 100 |  |  |
| 23 | İNŞ.023 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 73,14 |  |  |
| 24 | İNŞ.024 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 45,54 |  |  |
| 25 | İNŞ.025 | Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde tek kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | metrekare | 35 |  |  |
| 26 | İNŞ.026 | 30\*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 70 |  |  |
| 27 | İNŞ.027 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 400 |  |  |
| 28 | İNŞ.028 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 2.100 |  |  |
| 29 | İNŞ.029 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 1.311 |  |  |
| 30 | İNŞ.030 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 34,97 |  |  |
| 31 | İNŞ.031 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 300 |  |  |
| 32 | İNŞ.032 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | metrekare | 1.900 |  |  |
| 33 | İNŞ.033 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir. ) | kilogram | 800 |  |  |
| 34 | İNŞ.034 | Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı( Nakliyeler dahildir. ) | metreküp | 15 |  |  |
| 35 | İNŞ.035 | Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi | metrekare | 1.065 |  |  |
| 36 | İNŞ.036 | Ahşap parke Laminant ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi | metrekare | 452 |  |  |
| 37 | İNŞ.037 | Alüminyum ve pvc den yapılan her türlü kapı ve pencere doğramasının sökülmesi | metrekare | 339 |  |  |
| 38 | İNŞ.038 | 4mm kalınlığında düz cam takılması | metrekare | 20 |  |  |
| 39 | İNŞ.039 | Çimento Harcı İle Sıvanmış Tuğla Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm) | metrekare | 1.311 |  |  |
| 40 | SIH.001 | Antibakteriyel lavabo 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk | adet | 25 |  |  |
| 41 | SIH.002 | Demont.Antibakteriyel lavabo 45x60 cm Yarım Ayaklı Tk | adet | 25 |  |  |
| 42 | SIH.003 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | takım | 25 |  |  |
| 43 | SIH.004 | Demont.Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | takım | 25 |  |  |
| 44 | SIH.005 | Ayna takriben 40x60 cm | adet | 25 |  |  |
| 45 | SIH.006 | Demont.Ayna takriben 40x60 cm | adet | 25 |  |  |
| 46 | SIH.007 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | adet | 25 |  |  |
| 47 | SIH.008 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | adet | 10 |  |  |
| 48 | SIH.009 | Demont.Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | adet | 10 |  |  |
| 49 | SIH.010 | Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 20 |  |  |
| 50 | SIH.011 | Demont.Duvara tam dayalı tip,takriben 65x35 cm kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 20 |  |  |
| 51 | SIH.012 | Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı | takım | 8 |  |  |
| 52 | SIH.013 | Demont.Kendinden sifonlu pisuvar ve tesisatı | takım | 8 |  |  |
| 53 | SIH.014 | Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra | adet | 5 |  |  |
| 54 | SIH.015 | Demont.Pisuvar bölmesi (sırlı seramikten): 40x50 cm. ekstra | adet | 5 |  |  |
| 55 | SIH.016 | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm | adet | 2 |  |  |
| 56 | SIH.017 | Demont.1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm | adet | 2 |  |  |
| 57 | SIH.018 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf | adet | 2 |  |  |
| 58 | SIH.019 | Demont.Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf | adet | 2 |  |  |
| 59 | SIH.020 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. | takım | 25 |  |  |
| 60 | SIH.021 | Demont.Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. | takım | 25 |  |  |
| 61 | SIH.022 | Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) | adet | 15 |  |  |
| 62 | SIH.023 | Demont.Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) | adet | 15 |  |  |
| 63 | SIH.024 | Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) | adet | 15 |  |  |
| 64 | SIH.025 | Demont.Filtreli ara musluk(paslanmaz çelik filtre, rozet dahil) | adet | 15 |  |  |
| 65 | SIH.026 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası | adet | 25 |  |  |
| 66 | SIH.027 | Demont.Çift kumandalı, duvardan çıkışlı lavabo bataryası | adet | 25 |  |  |
| 67 | SIH.028 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri | adet | 25 |  |  |
| 68 | SIH.029 | Engelliler için tutunma barı | adet | 5 |  |  |
| 69 | SIH.030 | Demont.Engelliler için tutunma barı | adet | 5 |  |  |
| 70 | SIH.031 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 5 |  |  |
| 71 | SIH.032 | Demont.Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 5 |  |  |
| 72 | SIH.033 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı | adet | 20 |  |  |
| 73 | SIH.034 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı | adet | 5 |  |  |
| 74 | SIH.035 | Elektrikli su ısıtıcı 80 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 25 |  |  |
| 75 | SIH.036 | Demont.Elektrikli su ısıtıcı 80 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 25 |  |  |
| 76 | SIH.037 | Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 5.0-10 mss dalgıç tip su pompası | adet | 1 |  |  |
| 77 | SIH.038 | Debisi 15-20 m3/h, basıncı 15-20 mss dalgıç tip su pompası | adet | 1 |  |  |
| 78 | SIH.039 | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI( Nakliyeler dahildir. ) | metrekare | 4,5 |  |  |
| 79 | SIH.040 | Duş perdesi 150x200 cm | adet | 12 |  |  |
| 80 | MÜŞ.001 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | metre | 400 |  |  |
| 81 | MÜŞ.002 | Demont.Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | metre | 400 |  |  |
| 82 | MÜŞ.003 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | metre | 350 |  |  |
| 83 | MÜŞ.004 | Demont.Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | metre | 350 |  |  |
| 84 | MÜŞ.005 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | metre | 400 |  |  |
| 85 | MÜŞ.006 | Demont.Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları | metre | 400 |  |  |
| 86 | MÜŞ.007 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları | metre | 350 |  |  |
| 87 | MÜŞ.008 | Demont.Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları | metre | 350 |  |  |
| 88 | MÜŞ.009 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm | metre | 360 |  |  |
| 89 | MÜŞ.010 | Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 50 Ø/2,0 mm | metre | 360 |  |  |
| 90 | MÜŞ.011 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm | metre | 300 |  |  |
| 91 | MÜŞ.012 | Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 70 Ø/2,4 mm | metre | 300 |  |  |
| 92 | MÜŞ.013 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm | metre | 250 |  |  |
| 93 | MÜŞ.014 | Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 110 Ø/3,2 mm | metre | 250 |  |  |
| 94 | MÜŞ.015 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm | metre | 250 |  |  |
| 95 | MÜŞ.016 | Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 125 Ø/3,2 mm | metre | 250 |  |  |
| 96 | MÜŞ.017 | Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 160 Ø/4,0 mm | metre | 200 |  |  |
| 97 | MÜŞ.018 | Demont.Ses izoleli plastik pis su boruları Dış çap 160 Ø/4,0 mm | metre | 200 |  |  |
| 98 | MÜŞ.019 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 25 |  |  |
| 99 | MÜŞ.020 | Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 25 |  |  |
| 100 | MÜŞ.021 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 20 |  |  |
| 101 | MÜŞ.022 | Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 20 |  |  |
| 102 | MÜŞ.023 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 103 | MÜŞ.024 | Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 104 | MÜŞ.025 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 105 | MÜŞ.026 | Demont.Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 10 |  |  |
| 106 | HAV.001 | Kanal tipi aspiratör 200 m3/h | adet | 1 |  |  |
| 107 | HAV.002 | Kanal tipi aspiratör 1750 m3/h | adet | 2 |  |  |
| 108 | HAV.003 | Kanal tipi aspiratör 2000 m3/h | adet | 2 |  |  |
| 109 | HAV.004 | Kanal tipi aspiratör 2500 m3/h | adet | 2 |  |  |
| 110 | HAV.005 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 111 | HAV.006 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 2 |  |  |
| 112 | HAV.007 | Demont.Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 2 |  |  |
| 113 | HAV.008 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 2 |  |  |
| 114 | HAV.009 | Demont.Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtreli DAVLUMBAZ Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 2 |  |  |
| 115 | HAV.010 | Duvar tipi İnverter split klima (Qsoğ:9.000 Btu/h) | adet | 20 |  |  |
| 116 | HAV.011 | Salon tipi inverter klima (Qsoğ:48.000 Btu/h) | adet | 5 |  |  |
| 117 | HAV.012 | 9000 BTU luk Duvar Tipi Split Klima Bakım ve Onarımı | adet | 20 |  |  |
| 118 | HAV.013 | 48000 BTU luk Salon Tipi Klimanın Bakım Ve Onarımı | adet | 20 |  |  |
| 119 | KUV.001 | Demont.0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) gömme tip galvaniz sac tablolar | adet | 5 |  |  |
| 120 | KUV.002 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 12 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 121 | KUV.003 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 24 otomatik sigortalık | adet | 4 |  |  |
| 122 | KUV.004 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 40 |  |  |
| 123 | KUV.005 | NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde | metre | 400 |  |  |
| 124 | KUV.006 | NV (NYA) kablo 1x2.5 mm2 kesitinde | metre | 150 |  |  |
| 125 | KUV.007 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | metre | 400 |  |  |
| 126 | KUV.008 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, tüketim değeri en fazla 12 w olan) | adet | 14 |  |  |
| 127 | KUV.009 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, tüketim değeri en fazla 36 w olan) | adet | 72 |  |  |
| 128 | KUV.010 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | adet | 6 |  |  |
| 129 | KUV.011 | Demont.Işık akısı en az 1800 lm, tüketim değeri en fazla 20W olan (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). LED Glop Armatür | adet | 44 |  |  |
| 130 | KUV.012 | Tek duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (180º Hareket Sensörlü duvar tipi) | adet | 9 |  |  |
| 131 | KUV.013 | Çift duylu, en az IP 40 koruma sınıflı, (360º Hareket Sensörlü tavan tipi) | adet | 5 |  |  |
| 132 | KUV.014 | Demont.Dekoratif amaçlı asma tavan armatürü: aty4- 4x18 w | adet | 54 |  |  |
| 133 | KUV.015 | Demont.Tip t1-1\*40 w. plexiglas flöresan armatür | adet | 34 |  |  |
| 134 | KUV.016 | Demont.Tip u-2\*40 w. etanş flöresan armatür | adet | 6 |  |  |
| 135 | KUV.017 | Demont.Halojen ampullü projektör: mhpr - 400 w simetrik reflektörlü (ts 8702 en 60598-2-5 ve ts en 60598-2-5) | adet | 40 |  |  |
| 136 | KUV.018 | Gömme normal anahtar | adet | 34 |  |  |
| 137 | KUV.019 | Demont.Gömme normal anahtar | adet | 39 |  |  |
| 138 | KUV.020 | Gömme komitatör anahtar | adet | 23 |  |  |
| 139 | KUV.021 | Demont.Gömme komitatör anahtar | adet | 24 |  |  |
| 140 | KUV.022 | Gömme vaevien anahtar | adet | 28 |  |  |
| 141 | KUV.023 | Demont.Gömme vaevien anahtar | adet | 31 |  |  |
| 142 | KUV.024 | Gömme topraklı priz | adet | 70 |  |  |
| 143 | KUV.025 | Demont.Gömme topraklı priz | adet | 88 |  |  |
| 144 | KUV.026 | Etanş priz | adet | 15 |  |  |
| 145 | KUV.027 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 16 |  |  |
| 146 | KUV.028 | Telefon fiş prizi | adet | 25 |  |  |
| 147 | KUV.029 | Demont.Telefon fiş prizi | adet | 41 |  |  |
| 148 | KUV.030 | 15 w spiral tasarruflu e-27 duy ampul | adet | 40 |  |  |
| 149 | KUV.031 | pvc aplik armatür duvar tipi e-27 duylu | adet | 26 |  |  |
| 150 | KUV.032 | 3 çipli silikonlu şerit led beyaz | metre | 25 |  |  |
| 151 | KUV.033 | 12 v 30 a led trafosu | adet | 1 |  |  |
| 152 | KUV.034 | 300W LED PROJEKTÖR | adet | 40 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)