**ÇATI REV.POZU TARİFİDİR**

Mevcut çatı panelindeki tüm montaj vidaları sökülerek yenilenecektir.Sökülen tüm vida yerlerine su sızmasını engellemek için dayson malzeme ile enjeksiyon yapılarak yeni vida montajları yapılacaktır. boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve slikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderler dahildir.