**ÖZ-ROG Rogar Yapımı Şartnamesi**

80 cm derinliğinde 80\*80 cm ebatlarında betonarme rögar yapılacaktır.

Topraklama rögarı ve kablo menholü için bu şartname geçerlidir.

Kapakları yerine göre betonarme veya metal yapılacak ve kapak kolu olacaktır.

Yürürlükteki şartnamelere uyulacaktır.