**KOMPACT LAMİNE KAPI KANADI**

Kanat içlerinde seren 24\*42 mm 1. Sınıf köknar ağacı ile yapılacak bütün serenlerde çift seren kullanılacak olup CNC ebat işleminden sonra seren genişliği minimum 74 mm olacak şekilde kanat karkası oluşturulacaktır. Kilit yerleri 25 cm boyunda takviye atılarak kilit ve kol bağlanabilecek şekle getirilecektir.

Kanat karkasının içi8 cm arayla 6mm-8mm kalınlığında 24 mm mdf ızgara ile doldurularak kanat iç dolgusu sağlanmış olacaktır. Kanat karkasının her iki yüzüne sıcakpresle 6 mm mdf ve üzerine 3mm kalınlığında compac laminat yapıştırılacaktır.

Kanat kenarları cnc makinasında temizlenecek, istenilen ölçülere getirilecek ve yüzeylerde kullanılan renkte kenar bantlama işlemi yapılarak köşeleri perdah edilecektir.

Kilit kapı kolu cnc makinede açılacaktır.

**SAC KAPI KASASI**

2 mm kalınlığında elektrostatik toz boyalı geçme sac kapı kasasının yapılacaktır. Kapı kasalarının arkası beton harç ile doldurulacaktır.

**KAPI KİLİDİ**

45’lik silindirli kapı kilidi takılacaktır.

**MENTEŞE**

4 adet bilyeli yaprak menteşe takılacaktır.