**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/615235

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 07.5.1-001 | 1/2" Galvanizli Boru | metre | 9 |  |  |
| 2 | 07.5.1-005 | 2" Galvanizli Boru | metre | 3 |  |  |
| 3 | 25.102.1601 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-EN 274-1-2-3) | takım | 2 |  |  |
| 4 | 25.102.1301 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | takım | 2 |  |  |
| 5 | 25.108.1101 | Plastik sifonlu pikten takriben 50x60 cm Ekstra Sınıf, Fayans camlaşmış çini, ALATURKA HELA TAŞLARI (TS.799) | adet | 3 |  |  |
| 6 | 25.110.1002 | Plastik rezervuarlı, ALATURKA HELA TESİSATI | takım | 3 |  |  |
| 7 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI | adet | 2 |  |  |
| 8 | 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | takım | 3 |  |  |
| 9 | 25.130.1101 | 1/2" Kısa musluk, süzgeçli rozet dahil. | adet | 3 |  |  |
| 10 | 25.130.1303 | 1/2" Kromajlı çamaşır musluğu, seramik salmastralı, musluk rozeti dahil. | adet | 1 |  |  |
| 11 | 25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası, Eviye Bataryaları | adet | 1 |  |  |
| 12 | 25.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm koku fermetürlü) | adet | 1 |  |  |
| 13 | 25.135.2002 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | adet | 3 |  |  |
| 14 | 15.280.1010 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı harçlarının karışımı ile ortalama 5 mm kalınlıkta düzeltme sıvası yapılması (Kaba sıva, brüt beton yüzeyler, perlitli alçı yüzeyler vb. yüzeylere) | metrekare | 39 |  |  |
| 15 | 74.050.0003 | Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | metreküp | 0,856 |  |  |
| 16 | 74.050.0005 | Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 0,559 |  |  |
| 17 | 77.100.1014 | Her türlü ahşap çatı sökülmesi. | metrekare | 28 |  |  |
| 18 | 43.650.1021 | Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi | metrekare | 42,868 |  |  |
| 19 | 77.100.1019 | Her türlü kiremit çatı örtüsü sökülmesi, toplanması, temizlenmesi, istif edilmesi | metrekare | 28 |  |  |
| 20 | 77.100.1037 | Tezgah üstü mermeri sökülmesi | metrekare | 1,287 |  |  |
| 21 | 77.100.1045 | Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi | metrekare | 83,166 |  |  |
| 22 | 25.305.2102/3500 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş) | metre | 15 |  |  |
| 23 | 25.305.1102/A | Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 25 mm, 10 atü) (Bina içi, %25 eklenmiş) | metre | 70 |  |  |
| 24 | 25.305.6101/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 8 |  |  |
| 25 | 25.305.6102/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 20 |  |  |
| 26 | 25.305.6103/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 20 |  |  |
| 27 | 25.305.6101 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 5 |  |  |
| 28 | 25.305.6102 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 10 |  |  |
| 29 | 25.305.6103 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli hariç) | metre | 7 |  |  |
| 30 | 25.320.2103 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 31 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | metrekare | 6,508 |  |  |
| 32 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | metrekare | 5,376 |  |  |
| 33 | 15.535.1002 | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 35,482 |  |  |
| 34 | 15.535.1004 | 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) deliksiz alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 36,667 |  |  |
| 35 | İNŞ.POZ-5 | SRTOPİYER (EPS) MALZEMEDEN KAPI ve PENCERE SÖVE YAPILMASI | metre | 40,5 |  |  |
| 36 | İNŞ.POZ-6 | STROPİYER (EPS) MALZEMEDEN KÖŞE TAŞI SÖVESİ YAPILMASI | metre | 14 |  |  |
| 37 | 24.4.3 | AG Saha Dağıtım panosu (Box) | adet | 2 |  |  |
| 38 | 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeçi | adet | 1 |  |  |
| 39 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | adet | 12 |  |  |
| 40 | 32.1-030 | 1kV, 3x2.5 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 15 |  |  |
| 41 | 32.1-031 | 1kV, 3x4 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 10 |  |  |
| 42 | 32.1-046 | 1kV, 4x4 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 43 |  |  |
| 43 | 32.1-048 | 1kV, 4x10 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 37 |  |  |
| 44 | 32.1-049 | 1kV, 4x16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | metre | 1 |  |  |
| 45 | 32.12-030 | 1kV, 3x2.5 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 26 |  |  |
| 46 | 32.12-031 | 1kV, 3x4 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 6 |  |  |
| 47 | 32.12-046 | 1kV, 4x4 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 12 |  |  |
| 48 | 32.12-048 | 1kV, 4x10 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 16 |  |  |
| 49 | 32.12-049 | 1kV, 4x16 mm² NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 11 |  |  |
| 50 | 32.21-049 | 1kV, 4x16s mm² NYY Kablo Başlığı | adet | 1 |  |  |
| 51 | 35.100.2201 | 0,05-0,10 m²'ye kadar (0,10 m² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar | adet | 1 |  |  |
| 52 | 35.100.6503 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | adet | 2 |  |  |
| 53 | 35.100.7205 | 16 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | adet | 6 |  |  |
| 54 | 35.110.1101 | 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 8 |  |  |
| 55 | 35.110.1102 | 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | adet | 1 |  |  |
| 56 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi | adet | 3 |  |  |
| 57 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 3 |  |  |
| 58 | 35.115.1021 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 3 |  |  |
| 59 | 35.115.1201 | 3x80 A'den 3x250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | adet | 1 |  |  |
| 60 | 35.105.1110 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 42 |  |  |
| 61 | 35.105.1141 | Üç fazlı nötr kesmeli 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1) | adet | 3 |  |  |
| 62 | 35.105.1142 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 3 |  |  |
| 63 | 35.135.3201/DMntj | Demontaj, 3x230/400 V ..3x10 (60) A, Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı | adet | 1 |  |  |
| 64 | 35.135.3201/Mntj | Montaj, 3x230/400 V ..3x10 (60) A, Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı | adet | 1 |  |  |
| 65 | 35.160.6101 | 16-20 mm PVC boru, BOŞ BORU DÖŞEMESİ | metre | 20 |  |  |
| 66 | 35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | adet | 6 |  |  |
| 67 | 35.170.1102 | Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | adet | 2 |  |  |
| 68 | 35.170.1103 | Sıva üstü, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | adet | 3 |  |  |
| 69 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | adet | 9 |  |  |
| 70 | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | adet | 11 |  |  |
| 71 | 35.170.4004 | Led projetör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w. | adet | 6 |  |  |
| 72 | 35.140.2404 | 1x6 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | metre | 5 |  |  |
| 73 | 35.140.2405 | 1x10 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | metre | 21 |  |  |
| 74 | 35.140.2407 | 1x25 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | metre | 48 |  |  |
| 75 | 35.150.1131 | 3x2.5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde (HO7Z,O7Z1) İletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 75 |  |  |
| 76 | 35.160.3101 | Normal Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi | adet | 15 |  |  |
| 77 | 35.160.3102 | Komütatör Sorti, Halogenfree kablolu aydınlatma sortisi | adet | 10 |  |  |
| 78 | 35.160.3401 | Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi | adet | 50 |  |  |
| 79 | 35.160.3331 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | adet | 1 |  |  |
| 80 | 35.160.3332 | Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | adet | 1 |  |  |
| 81 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | adet | 2 |  |  |
| 82 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | adet | 1 |  |  |
| 83 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | adet | 10 |  |  |
| 84 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | adet | 20 |  |  |
| 85 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | adet | 30 |  |  |
| 86 | 15.465.1101 | İspanyolet takımının yerine takılması (Kol, demir ve teferruatlı) | adet | 13 |  |  |
| 87 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | adet | 26 |  |  |
| 88 | 48.325.1001 | Mevcut Betonarme Ön Yapımlı Hazır Beton Plak Veya 6x10 Ahşap Kadronlar Üzerine 6 cm Cam Yünü Dolguyu, 0.70 mm Kalınlığında Trapezoidal Alüminyum Levhalar İle Çatı Örtüsü Yapılması | metrekare | 63,586 |  |  |
| 89 | 48.410.1002 | 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması | metrekare | 4,862 |  |  |
| 90 | Ö.B.F.-1 | FLOTAL AYNA (200X50) 4 mm KALINLIKTA | metrekare | 0,5 |  |  |
| 91 | Ö.B.F.-1 | FLOTAL AYNA (200X50) 4 mm KALINLIKTA | metrekare | 1,25 |  |  |
| 92 | Ö.B.F.-2 | BANYO KÖŞE SÜNGERLIK | adet | 1 |  |  |
| 93 | Ö.B.F.-2 | BANYO KÖŞE SÜNGERLIK | adet | 2 |  |  |
| 94 | Ö.B.F. TESİSAT-101 | Fotoselli Kağıtlık Havluluk | adet | 1 |  |  |
| 95 | Ö.B.F. TESİSAT-101 | Fotoselli Kağıtlık Havluluk | adet | 1 |  |  |
| 96 | Ö.B.F.TESİSAT-102 | Sensörlü Sıvı Sabunluk | adet | 1 |  |  |
| 97 | Ö.B.F.TESİSAT-102 | Paslanmaz Sıvı Sabunluk | adet | 2 |  |  |
| 98 | ÖZ-9 | B tipi Tavan armatürü (E-27 Duylu led ampüllü) | adet | 2 |  |  |
| 99 | 15.220.1003 | 120 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250x120x200 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 6,612 |  |  |
| 100 | 15.150.1004 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 21,836 |  |  |
| 101 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 1,377 |  |  |
| 102 | 15.555.1002 | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 400 |  |  |
| 103 | 15.225.1007 | 15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm² ve 400 kg/m³) | metrekare | 6,678 |  |  |
| 104 | 15.230.1103 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 N/mm² ve min. 900 kg/m³) | metrekare | 50,83 |  |  |
| 105 | 15.180.1001 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | metrekare | 1,76 |  |  |
| 106 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | metrekare | 12,24 |  |  |
| 107 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | metrekare | 9,6 |  |  |
| 108 | 15.525.1003 | Pvc çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | metrekare | 6,82 |  |  |
| 109 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 892,595 |  |  |
| 110 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | kilogram | 870,984 |  |  |
| 111 | 15.540.1101 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | metrekare | 9,68 |  |  |
| 112 | 15.540.1205 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 127,421 |  |  |
| 113 | 15.540.1304 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | metrekare | 234,733 |  |  |
| 114 | Y.25.003/05 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 449,63 |  |  |
| 115 | 15.375.1002 | (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 1,188 |  |  |
| 116 | 15.385.1008 | 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 161,703 |  |  |
| 117 | 15.385.1028 | 60x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 6,76 |  |  |
| 118 | 15.390.1008 | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 24,945 |  |  |
| 119 | 15.390.1050 | 30x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 40,08 |  |  |
| 120 | 15.275.1101 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 66,912 |  |  |
| 121 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) | metrekare | 189,596 |  |  |
| 122 | 15.275.1105 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 20 |  |  |
| 123 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 229,396 |  |  |
| 124 | 15.470.1211 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | metrekare | 17,953 |  |  |
| 125 | V.1886 | Mutfak aspiratörü (ev tipi) | adet | 1 |  |  |
| 126 | V.1893/01 | Plastik yer süzgeci 20x20 cm | adet | 2 |  |  |
| 127 | 15.385.1070 | 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 93,032 |  |  |
| 128 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) | metrekare | 35,988 |  |  |
| 129 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) | metre | 16,95 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)