**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/615262

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 07.5.1-001 | 1/2" Galvanizli Boru | metre | 5 |  |  |
| 2 | 107-654 | Debi-m³/h: 3-6 Basınç-mSS: 15-30, Tek Pompalı Yatay Milli Santrifüj Pompalı Hidrofor | adet | 1 |  |  |
| 3 | 126-102 | 40 Ø mm 1 1/2" ve yukarısı, KOLYE PRİZ | adet | 12 |  |  |
| 4 | 129-101 | SPREY TİP POP-UP SPRİNG, OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI | adet | 7 |  |  |
| 5 | 129-152 | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4"), OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ PARÇALARI | adet | 5 |  |  |
| 6 | 129-402 | Plastik vana kutusu, Tipi: Dikdörtgen En: 260 mm, Boy: 380 mm, Yükseklik: 300 mm | adet | 2 |  |  |
| 7 | 174-610 | 10 atmosfer İşletme Basıncında: 100 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genleşme deposu | adet | 1 |  |  |
| 8 | 18.185 | Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | metreküp | 9,5 |  |  |
| 9 | 204-403/A | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | metre | 60 |  |  |
| 10 | 204-812/C | PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 40 mm, 10 atü), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş) | metre | 150 |  |  |
| 11 | 204-813/C | PE100 sınıfı SDR 17 serisi, PN 10, polietilen boru (dış çap: 50 mm, 10 atü), (Bina dışında toprağa % 10) | metre | 32 |  |  |
| 12 | 210-627 | 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 5 |  |  |
| 13 | 210-628 | 50 Ø mm (2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE), contalı, tam geçişli, vidalı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 14 | 213-406 | DN 50 (2'') Vidalı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı | adet | 4 |  |  |
| 15 | 214-701 | 50 Ø mm, Flatörlü Seviye Kontrol Vanası, PN16, flanşlı | adet | 1 |  |  |
| 16 | 23.256 | Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minumum 600 mm) | adet | 7 |  |  |
| 17 | 239-401 | Debisi m³/h: 2,0-6,0 Basıncı mSS (3,0 -6,0), Dalgıç Tip Drenaj Pompası | adet | 1 |  |  |
| 18 | 30.04.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | adet | 8 |  |  |
| 19 | 32.12-201 | 1kV, 4x2.5 mm² (N2XH) HALOJENSİZ KABLO (XLPE YALITKANLI, HALOJENSİZ DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara) | metre | 25 |  |  |
| 20 | 351.901.301 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları | metre | 2 |  |  |
| 21 | 351.901.302 | En az 40 x16 mm (iki bölmeli) PVC kablo kanalları | metre | 6 |  |  |
| 22 | 3552 | Fayans sökülmesi | metrekare | 10,013 |  |  |
| 23 | 700-2109 | 0,80-0,90 m²'ye kadar (0,90 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | adet | 1 |  |  |
| 24 | 707-303 | 8 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablolar | adet | 2 |  |  |
| 25 | 718-310 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi | adet | 1 |  |  |
| 26 | 718-507 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | adet | 3 |  |  |
| 27 | 724-401 | 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 4 |  |  |
| 28 | 724-406 | Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) | adet | 8 |  |  |
| 29 | 724-715 | Üç fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 2 |  |  |
| 30 | 780-124 | 1x25 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | metre | 40 |  |  |
| 31 | 791-431 | 5x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 300 |  |  |
| 32 | 791-431/2 | 5x6 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | metre | 6 |  |  |
| 33 | 791-502 | 1x2,5 mm² kesitinde, Plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1, en az 300/500 V) | metre | 25 |  |  |
| 34 | 794-301 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | adet | 2 |  |  |
| 35 | 796-103 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | adet | 2 |  |  |
| 36 | KGM/18.189 | Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi | metrekare | 195 |  |  |
| 37 | KGM/18.191 | Bordür Sökülmesi | metre | 35 |  |  |
| 38 | Ö.B.F | Çapı 250 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) | metre | 52 |  |  |
| 39 | Ö.B.F 51 | Çapı 250 mm, koruge manşon (HDPE, SN 8) | adet | 5 |  |  |
| 40 | Ö.B.F 52 | Çapı 250 /100 mm, koruge C parçası (HDPE, SN 8) | adet | 5 |  |  |
| 41 | Ö.B.F 53 | 5000 LT POLİETİLEN SU DEPOSU Renk : Mavi TSE belgeli min. 4 mm kalınlığında - Malzeme ve montaj dahil | adet | 1 |  |  |
| 42 | ÖBF11 | Ø50-40 mm kaplin redüksiyon | adet | 4 |  |  |
| 43 | ÖBF17 | PGV 201 Selenoid Vana 9V | adet | 2 |  |  |
| 44 | ÖBF18 | NOD 100 Pilli Kontrol Ünitesi | adet | 1 |  |  |
| 45 | ÖBF8 | 2 inç nipel | adet | 2 |  |  |
| 46 | ÖBF9 | Ø20 mm, çıkış 1/2 kilitli erkek dirsek | adet | 5 |  |  |
| 47 | ÖZ-13 | Avize Tekli Sarkıt Ahşap büyük boy camlı (E-27 duylu tasarruf ampüllü) | adet | 2 |  |  |
| 48 | ÖZ-20 | Bahçe Armatürü Döküm Led ampüllü Boy 3 m. | adet | 6 |  |  |
| 49 | ÖZ-21 | Bahçe Armatürü Döküm Led Ampüllü boy 1,20 cm. | adet | 19 |  |  |
| 50 | ÖZEL POZ-2020-1/EKİM | ÇOCUK OYUN PARK SETİ TEMİNİ VE YERİNE MONTAJI ( metal direkli ) (Zemin Kavuçuk Kaplamalı) (Üçlü Kaydırak, İkili Salıncak, Tahterevalle, Yaylı Zıp Zıp) | set | 1 |  |  |
| 51 | ÖZEL POZ-2020-50 | (1.SINIF) ÇAM KERESTEDEN AHŞAPTAN KAMELYA YAPILMASI ve YERİNE MONTAJI (Çatı Shingle Kaplama, Koruyucu veya Emprenye Boya, Kenar Oturakları Dahil) | metrekare | 40 |  |  |
| 52 | ÖZEL POZ-2020/EKİM | MEVCUT DÜZ ZEMİNE TOPRAK TESVİYESİ YAPILARAK HAZIR ÇİM SERİLMESİ (İŞÇİLİK, MALZEME, NAKLİYE, YÜKLEME BOŞALTMA DAHİL) | metrekare | 493,5 |  |  |
| 53 | Y.15.001/1A | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı) | metreküp | 300 |  |  |
| 54 | Y.15.001/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (Derin kazı) | metreküp | 30 |  |  |
| 55 | Y.15.006/1A | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | metreküp | 105 |  |  |
| 56 | Y.15.140/03 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 30 |  |  |
| 57 | Y.16.050/14 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 11,7 |  |  |
| 58 | Y.17.301/02 | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50x150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 250,57 |  |  |
| 59 | Y.21.001/03 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 78 |  |  |
| 60 | Y.23.014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 0,136 |  |  |
| 61 | Y.26.005/303 | 40x40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 10,013 |  |  |
| 62 | Y.26.017/021 | 6 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | metrekare | 394 |  |  |
| 63 | Y.26.017/063 | 75x30x15 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 172 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)