**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/704551

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | POZ1 | 32 mm'ye kadar kırmataş 08.023(Y) | metreküp | 323,8 |  |  |
| 2 | POZ2 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı) | metreküp | 486,64 |  |  |
| 3 | POZ3 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 323,8 |  |  |
| 4 | POZ4 | Kırmataş Nakli | metreküp | 323,8 |  |  |
| 5 | POZ5 | İnce Sıva ve Derz Kumu Nakli | metreküp | 323,8 |  |  |
| 6 | POZ6 | Kazı ve Moloz Nakli | ton | 1.167,936 |  |  |
| 7 | POZ7 | ø 200 mm anma çaplı koruge drenaj boruları (sn 4) | metre | 850 |  |  |
| 8 | POZ8 | ø 400 mm anma çaplı koruge drenaj boruları (sn 4) | metre | 400 |  |  |
| 9 | POZ9 | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 200 |  |  |
| 10 | POZ10 | Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) | adet | 5 |  |  |
| 11 | POZ11 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 1,66 |  |  |
| 12 | POZ12 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4,5 |  |  |
| 13 | POZ13 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | ton | 6 |  |  |
| 14 | POZ14 | 100 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (200 x 100 x 200 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 158,68 |  |  |
| 15 | POZ15 | 200 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (250 x 200 x 250 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 336,7 |  |  |
| 16 | POZ16 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 18,339 |  |  |
| 17 | POZ17 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 227,6 |  |  |
| 18 | POZ18 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 227,6 |  |  |
| 19 | POZ19 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 220 |  |  |
| 20 | POZ20 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 227,6 |  |  |
| 21 | POZ21 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 192 |  |  |
| 22 | POZ22 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 1.225,6 |  |  |
| 23 | POZ23 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 120,6 |  |  |
| 24 | POZ24 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | metrekare | 212 |  |  |
| 25 | POZ25 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 26 | POZ26 | Begonit Parke Taşı (10 x 10 cm) | metrekare | 900 |  |  |
| 27 | POZ27 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 20 |  |  |
| 28 | POZ28 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 20 |  |  |
| 29 | POZ29 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 312 |  |  |
| 30 | POZ30 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 514 |  |  |
| 31 | POZ31 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | metrekare | 514 |  |  |
| 32 | POZ32 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 151,74 |  |  |
| 33 | POZ33 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 90,608 |  |  |
| 34 | POZ34 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 514 |  |  |
| 35 | POZ35 | 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) | metrekare | 20,37 |  |  |
| 36 | POZ36 | Makina alçısı ile tavanlara 15 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması | metrekare | 364,74 |  |  |
| 37 | POZ37 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | metrekare | 200 |  |  |
| 38 | POZ38 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 176 |  |  |
| 39 | POZ39 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 20,37 |  |  |
| 40 | POZ40 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 364,74 |  |  |
| 41 | POZ41 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 156,37 |  |  |
| 42 | POZ42 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 350 |  |  |
| 43 | POZ43 | Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | saat | 12 |  |  |
| 44 | POZ44 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.150 |  |  |
| 45 | POZ45 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 326,85 |  |  |
| 46 | POZ46 | 0,9 x 2,1 m PVC kapı ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 18 |  |  |
| 47 | POZ47 | 1,0 x 2,1 m PVC engelli wc kapısı dışa açılır ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 48 | POZ48 | 1,8 x2,1 m PVC çift açılır kapı ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 49 | POZ49 | 2,0 x1,4m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 6 |  |  |
| 50 | POZ50 | 1,5 x1,4 m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 4 |  |  |
| 51 | POZ51 | 1,0 x1,4 m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 52 | POZ52 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 13 |  |  |
| 53 | POZ53 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 385,32 |  |  |
| 54 | POZ54 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 294,16 |  |  |
| 55 | POZ55 | 4 cm kalınlıkta expande polistren levhalar (eps - 16 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | metrekare | 294,16 |  |  |
| 56 | POZ56 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | metrekare | 294,16 |  |  |
| 57 | POZ57 | Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf uv dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe) | metrekare | 31,032 |  |  |
| 58 | POZ58 | 1.00 mm (min) et kalınlığında, uv day. ışık geçirgen üstü trapez, altı düz çatı örtü lev. (pvc kateg. 1,3,4 plas. pro. lev.) | metrekare | 15,5 |  |  |
| 59 | POZ59 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması | metrekare | 2 |  |  |
| 60 | POZ60 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | kilogram | 20 |  |  |
| 61 | POZ61 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 10 |  |  |
| 62 | POZ62 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | adet | 2 |  |  |
| 63 | POZ63 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı (pirinçten)1.sınıf | takım | 10 |  |  |
| 64 | POZ64 | Ayna takriben 40x60 cm | adet | 10 |  |  |
| 65 | POZ65 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 2 |  |  |
| 66 | POZ66 | Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997) | takım | 6 |  |  |
| 67 | POZ67 | Gömme rezervuarlı alafranga tuvalet seti | takım | 6 |  |  |
| 68 | POZ68 | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm | adet | 1 |  |  |
| 69 | POZ69 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf | adet | 1 |  |  |
| 70 | POZ70 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. | takım | 10 |  |  |
| 71 | POZ71 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 6 |  |  |
| 72 | POZ72 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 2 |  |  |
| 73 | POZ73 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 74 | POZ74 | Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 75 | POZ75 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 76 | POZ76 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı | adet | 6 |  |  |
| 77 | POZ77 | Flotör 1/2" 15Ømm. | adet | 1 |  |  |
| 78 | POZ78 | 10,00 m3 prizmatik modüler galvanizli su deposu | adet | 1 |  |  |
| 79 | POZ79 | Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 1 |  |  |
| 80 | POZ80 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 4" 100Ø mm. | metre | 2,5 |  |  |
| 81 | POZ81 | Kollektör ağzı ø 25 mm. | adet | 1 |  |  |
| 82 | POZ82 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | adet | 3 |  |  |
| 83 | POZ83 | Kollektör ağzı ø 40 mm. | adet | 2 |  |  |
| 84 | POZ84 | Elektrikli su ısıtıcı 50 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 1 |  |  |
| 85 | POZ85 | Elektrikli su ısıtıcı 80 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 3 |  |  |
| 86 | POZ86 | Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 9kg | adet | 2 |  |  |
| 87 | POZ87 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") | adet | 80 |  |  |
| 88 | POZ88 | Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") | adet | 40 |  |  |
| 89 | POZ89 | 6 istasyonlu kontrol ünitesi | adet | 16 |  |  |
| 90 | POZ90 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 18 |  |  |
| 91 | POZ91 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 8 |  |  |
| 92 | POZ92 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 24 |  |  |
| 93 | POZ93 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 10 |  |  |
| 94 | POZ94 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 25 |  |  |
| 95 | POZ95 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 30 |  |  |
| 96 | POZ96 | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 950 |  |  |
| 97 | POZ97 | Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 500 |  |  |
| 98 | POZ98 | Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 400 |  |  |
| 99 | POZ99 | Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 450 |  |  |
| 100 | POZ100 | PE-Xb Oksijen Bariyerli Boru 16x2,0 mm (Bina içinde boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 442 |  |  |
| 101 | POZ101 | Ø16- Ø17 çaplarında PE-Xa ve PE-Xb borularda kullanılan spiral koruyucu kılıfın işyerinde temini ve montajı. | metre | 442 |  |  |
| 102 | POZ102 | ø 20 mm Kosva vana (kolon musluğu) 3/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı | adet | 2 |  |  |
| 103 | POZ103 | ø 25 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı, TS-15/5'e uygun | adet | 4 |  |  |
| 104 | POZ104 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 2 |  |  |
| 105 | POZ105 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 4 |  |  |
| 106 | POZ106 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 25 Ø mm, 1" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 7 |  |  |
| 107 | POZ107 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 32 Ø mm, 1 1/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 11 |  |  |
| 108 | POZ108 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 40 Ø mm, 1 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 |  |  |
| 109 | POZ109 | PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 20 mm (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 110 | POZ110 | PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 25 mm (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 111 | POZ111 | PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 32 mm (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 112 | POZ112 | PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 40 mm (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 113 | POZ113 | PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 114 | POZ114 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | adet | 2 |  |  |
| 115 | POZ115 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | adet | 1 |  |  |
| 116 | POZ116 | Ø25 mm (1") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | adet | 2 |  |  |
| 117 | POZ117 | Ø40 mm (1 1/2") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri | adet | 2 |  |  |
| 118 | POZ118 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | adet | 2 |  |  |
| 119 | POZ119 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ø 27 mm, 30mm | metre | 46 |  |  |
| 120 | POZ120 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1") ø 34 mm, 30mm | metre | 32 |  |  |
| 121 | POZ121 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") ø 42 mm, 30mm | metre | 20 |  |  |
| 122 | POZ122 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, ø 57 mm, 30mm | metre | 20 |  |  |
| 123 | POZ123 | Vana yalıtım ceketi nw 20 | adet | 1 |  |  |
| 124 | POZ124 | Vana yalıtım ceketi nw 25 | adet | 8 |  |  |
| 125 | POZ125 | Vana yalıtım ceketi nw 32 | adet | 1 |  |  |
| 126 | POZ126 | Vana yalıtım ceketi nw 50 | adet | 1 |  |  |
| 127 | POZ127 | Duvar tipi 1000 mm derinlik Filtresiz DAVLUMBAZ Filtresiz (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 1 |  |  |
| 128 | POZ128 | 48000 BTU Salon Tipi İnveter Klima | adet | 1 |  |  |
| 129 | POZ129 | Kablosuz uzaktan kumanda cihazı ve algılayıcı | adet | 3 |  |  |
| 130 | POZ130 | 1x1,5 mm² yüksek ısıya dayanıklı silikon yalıtımlı kablolar | metre | 3 |  |  |
| 131 | POZ131 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | metre | 28 |  |  |
| 132 | POZ132 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 30 |  |  |
| 133 | POZ133 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 8 |  |  |
| 134 | POZ134 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 6 |  |  |
| 135 | POZ135 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 1 |  |  |
| 136 | POZ136 | 8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | adet | 3 |  |  |
| 137 | POZ137 | Neutrik jacklar | adet | 14 |  |  |
| 138 | POZ138 | Utp cat6 kablo | metre | 305 |  |  |
| 139 | POZ139 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 6 çift. | metre | 100 |  |  |
| 140 | POZ140 | Rack kabinler 9u 600 mm \* 500 mm 19" | adet | 1 |  |  |
| 141 | POZ141 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 1 |  |  |
| 142 | POZ142 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 24 otomatik sigortalık | adet | 4 |  |  |
| 143 | POZ143 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 36 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 144 | POZ144 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) | adet | 48 |  |  |
| 145 | POZ145 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 24 |  |  |
| 146 | POZ146 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 147 | POZ147 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(30ma) | adet | 5 |  |  |
| 148 | POZ148 | NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde | metre | 800 |  |  |
| 149 | POZ149 | NV (NYA) kablo 1x2.5 mm2 kesitinde | metre | 1.200 |  |  |
| 150 | POZ150 | 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3\*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 151 | POZ151 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3\*35+16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 180 |  |  |
| 152 | POZ152 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 153 | POZ153 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 154 | POZ154 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | metre | 900 |  |  |
| 155 | POZ155 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC | metre | 1.000 |  |  |
| 156 | POZ156 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 10 |  |  |
| 157 | POZ157 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | adet | 50 |  |  |
| 158 | POZ158 | Led projetör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 10 |  |  |
| 159 | POZ159 | Led projetör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 8 |  |  |
| 160 | POZ160 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | adet | 5 |  |  |
| 161 | POZ161 | Sıva üstü normal anahtar | adet | 24 |  |  |
| 162 | POZ162 | Sıva üstü komitatör anahtar | adet | 24 |  |  |
| 163 | POZ163 | Sıva üstü vaevien anahtar | adet | 12 |  |  |
| 164 | POZ164 | Gömme topraklı priz | adet | 50 |  |  |
| 165 | POZ165 | Gömme buat | adet | 100 |  |  |
| 166 | POZ166 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | adet | 4 |  |  |
| 167 | POZ167 | Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 4 |  |  |
| 168 | POZ168 | Rg 6/u-6a, 75 empedans koaksiyal kablolar | metre | 100 |  |  |
| 169 | POZ169 | Utp cat6 kablo | metre | 1.000 |  |  |
| 170 | POZ170 | Askı telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 10 çift | metre | 200 |  |  |
| 171 | POZ171 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | adet | 10 |  |  |
| 172 | POZ172 | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metrekare | 680 |  |  |
| 173 | POZ173 | Karo Kauçuk Zemin Kaplama 2 cm kalınlıkta | metrekare | 230 |  |  |
| 174 | POZ174 | Basketbol Potası | adet | 2 |  |  |
| 175 | POZ175 | Dekoratif Led Aydınlatma Direği | adet | 35 |  |  |
| 176 | POZ176 | Dokuzlu Fitness Spor Aletleri | takım | 1 |  |  |
| 177 | POZ177 | Çocuk Oyun Grubu (4 kuleli 4 kaydıraklı) | takım | 1 |  |  |
| 178 | POZ178 | İkili Salıncak | takım | 1 |  |  |
| 179 | POZ179 | Hazır Rulo Çim | metrekare | 1.900 |  |  |
| 180 | POZ180 | Ahşap Çatılı Kamelya | adet | 5 |  |  |
| 181 | POZ181 | Geri Dönüşüm Kutusu (ahşap, dörtlü) | takım | 10 |  |  |
| 182 | POZ182 | Ahşap Bank | adet | 15 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır