**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/1024183

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 15.435.1005 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) (Nakliye dahil) | metrekare | 5.417 |  |  |
| 2 | 15.435.1203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Nakliye dahil) | metre | 8.410 |  |  |
| 3 | 43.527.1001 | Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dâhil) | metre | 750 |  |  |
| 4 | 43.610.1024 | Her kategoride granülometrik kum-çakılın (08.009/İB-2) el ile (tomakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömleklemesi yapılması (Nakliye dahil) | metreküp | 115,6 |  |  |
| 5 | KGM/15.001/A | Ekskavatörle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyetten Dolguya Gidecek Kazılarda) (Nakliye dahil) | metreküp | 13.098 |  |  |
| 6 | KGM/15.044 | Makina ile Her Cins Toprak Zeminde Reglaj | kilometre | 2,81 |  |  |
| 7 | KGM/15.052/4 | Titreşimli Silindirle Sıkıştırma (9-11 ton - 11 ton Dâhil statik ağırlık ve 18-22 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+ palei traktör takriben 66-86 HP) | saat | 8 |  |  |
| 8 | KGM/18.189 | Parke, Beton Plak, Adi Kaldırım ve Blokaj Sökülmesi (Nakliye dahil) | metrekare | 25.605 |  |  |
| 9 | KGM/18.191 | Bordür Sökülmesi (Nakliye dahil) | metre | 8.410 |  |  |
| 10 | KGM/4358 | Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile) | ton | 247,68 |  |  |
| 11 | KGM/60.202 | Termoplastik boya ile püskürtme (Sprey) yöntemiyle yol çizgilerinin çizilmesii (Makina ile) (1,5 mm kalınlıkta) | metrekare | 1.200 |  |  |
| 12 | KGM/6100/3-1 | Plent-Miks Alttemel Yapılması (Kırılmış ve Ocak Taşı ile) (Nakliye dahil) | ton | 11.053,846 |  |  |
| 13 | KGM/6100/3 | Plent-Miks Temel Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Nakliye dahil) | ton | 9.416 |  |  |
| 14 | KGM/6307 | 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Nakliye dahil) | metrekare | 20.000 |  |  |
| 15 | KGM/6405 | 5 cm Sıkışmış Kalınlıkta 1 m² Asfalt Betonu Aşınma Tabakası Yapılması (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile) (Tip-1) (Nakliye dahil) | metrekare | 20.000 |  |  |
| 16 | ÖZEL-1 | Bitüm Bedeli (Nakliye dahil) | ton | 247,68 |  |  |
| 17 | ÖZEL-2 | Derin oluk yapılması | metre | 94 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)