**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/1026179

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | JACCUZİ JET SİRKÜLASYON POMPASI- 85 m3/h 5,5 HP | adet | 2 |  |  |
| 2 |  | KIL-YAPRAK TUTUCU FİLTRE Debi : 85 m3/h WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 3 |  | JACCUZİ JET NOZULU WATERFUN | adet | 20 |  |  |
| 4 |  | JACCUZİ HAVA AYAR ÜNİTESİ | takım | 2 |  |  |
| 5 |  | AYDINLATMA ARMATÜRÜ Tip : Power led 12Volt/24 Watt | adet | 2 |  |  |
| 6 |  | JACCUZİ PNÖMATİK BUTONU | grup | 2 |  |  |
| 7 |  | JACCUZİ EMİŞ SKIMMERİ | adet | 2 |  |  |
| 8 |  | DİP EMİŞ IZGARASI Ø 90mm WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 9 |  | ULTRAVIOLE DEZENFEKSIYON SİSTEMİ | takım | 2 |  |  |
| 10 |  | BETON ARA PARÇALARI | grup | 2 |  |  |
| 11 |  | PVC KÜRESEL-KELEBEK VANA | grup | 2 |  |  |
| 12 |  | PVC ÇEKVALFLER | grup | 2 |  |  |
| 13 |  | PVC BORU, TE,DİRSEK, FİTTİNGS | grup | 2 |  |  |
| 14 |  | LAMBA TRAFOSU WATERFUN | grup | 2 |  |  |
| 15 |  | OTOMASYON PANOSU+KABLO TESİSATI (Zamanlayıcı Timer kontrollu) | grup | 2 |  |  |
| 16 |  | HIZLI BOYLER 15 KW ELEKTRİK ISITICILI 2000 Litre | adet | 2 |  |  |
| 17 |  | ISITICI OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ-ÜÇ YOLLU VANA ve TERMOSTATİK KONTROLU | adet | 2 |  |  |
| 18 |  | NAKLİYE-MONTAJ HİZMETLERİ | grup | 2 |  |  |
| 19 |  | HAVUZ FİLTRESİ WATERFUN Debi : 32 m3/h Ø 920 mm | adet | 1 |  |  |
| 20 |  | ALTIYOLLU VANA-WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 21 |  | HAVUZ SİRKÜLASYON POMPASI-(1 asıl +1 yedek) 32 m3/h 3 HP | adet | 2 |  |  |
| 22 |  | KIL-YAPRAK TUTUCU FİLTRE Debi : 32 m3/h WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 23 |  | HAVUZ BESİ NOZULU WATERFUN | adet | 20 |  |  |
| 24 |  | VAKUM NOZULU WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 25 |  | HAVUZ AYDINLATMA ARMATÜRÜ Tip : Power led 12Volt/24 Watt | adet | 20 |  |  |
| 26 |  | VAKUM SÜPÜRGESİ WATERFUN | adet | 1 |  |  |
| 27 |  | TELESKOBİK SAP-WATERFUN | adet | 1 |  |  |
| 28 |  | VAKUM HORTUMU | metre | 15 |  |  |
| 29 |  | YÜZEY TEMİZLEYİCİ SKIMMER | adet | 4 |  |  |
| 30 |  | TAŞMA SKIMMERİ | adet | 1 |  |  |
| 31 |  | DİP EMİŞ IZGARASI Ø 90mm WATERFUN | adet | 2 |  |  |
| 32 |  | ULTRAVİOLE İLE DEZENFEKSİYON SİSTEMİ ve OTOMASYONU | takım | 1 |  |  |
| 33 |  | BETON ARA PARÇALARI | grup | 1 |  |  |
| 34 |  | PVC KÜRESEL-KELEBEK VANA | grup | 1 |  |  |
| 35 |  | PVC ÇEKVALFLER | grup | 1 |  |  |
| 36 |  | PVC BORU, TE,DİRSEK, FİTTİNGS | grup | 1 |  |  |
| 37 |  | LAMBA TRAFOSU WATERFUN | grup | 3 |  |  |
| 38 |  | OTOMASYON PANOSU+KABLO TESİSATI (Zamanlayıcı Timer kontrollu) | grup | 1 |  |  |
| 39 |  | FİLTRE KUMU ve DOLGUSU | kilogram | 900 |  |  |
| 40 |  | NAKLİYE-MONTAJ HİZMETLERİ | adet | 1 |  |  |
| 41 |  | 10 x 20 cm SERAMİK KAPLAMASI (İdarece belirlenecektir) | metrekare | 250 |  |  |
| 42 |  | 2,5x 2,5 cm CAM MOZAİK KAPLAMASI (İdarece belirlenecektir) | metrekare | 40 |  |  |
| 43 |  | SERYAP HARCI (kalekim, derz dolgusu, aderans katkısı) | metrekare | 355 |  |  |
| 44 |  | Dökme taş küpeşte 30x3 cm Boy serbest Termal HAVUZ için | metre | 60 |  |  |
| 45 |  | Porselen küpeşte(12,5x24,5cm) Jaccuzi için | adet | 80 |  |  |
| 46 |  | HAVUZ YÜZEY KAPLAMASI: Seramik-cam mozaik kaplama (Ara malzeme+Seryap harcı+derz dolgu dahildir.) | metrekare | 290 |  |  |
| 47 |  | ÜSTTEN TAŞMA KÜPEŞTESİ ve MERDİVEN KAPLAMASI YAPIMI : (Ara malzeme+Seryap harcı+derzdolgu işçiliği dahildir.-nivo ile kotlar dikkate alınarak işaretlenecek.) Izgaralı modellerde PVC ızgara profili ve yapımı dahildir.Taşkan ve taşma kanalı-Savak içine uygun su eğimi dikkate alınacaktır. | metre | 60 |  |  |
| 48 |  | İZOLASYON-SU YALITIMI: Çift karışımlı çimento bazlı ve esnek mastik esaslı olup; fileli olarak uygulanacaktır.Taban ve duvarlarda 2 kat, savak içleri ve ara kesitlerde, dip köşe pahlarda, lamba içlerinde 3 kat uygulanacaktır. (BU KALEM İÇİN MALZEME DAHİLDİR) Şap ve sıva uygulamasından önce bir kat astar yalıtımı yapılacak, Daha sonra sıvaya geçilecek, sıva içine 1/10 oranında akıcılık ve yalıtım katkısı konulacaktır. Tabana aderans artırıcı BSF ya da Weber malzeme tatbik edilerek soğuk derz oluşumu engellendikten sonra şapa geçilecektir. | metrekare | 550 |  |  |
| 49 |  | KALIP BETON-DEMİR İŞÇİLİĞİ (Su tutucu bant uygulaması ve dış kalıp tuğla örmesi işçiliği, strophor döşeme işçiliği dahildir) | metrekare | 550 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)