**YANMAYA DAYANIKLI ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**I- KONU:** Bu teknik şartname, Orman Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “Yanmaya Dayanıklı Eldiven” satın alımında kullanılacak olup, yangınla mücadele hizmetlerinde görev yapacak personelin ihtiyacı için satın alınacak olan ***Yanmaya Dayanıklı Eldivene*** ait teknik ve genel özellikleri kapsamaktadır.

**II-** **YANMAYA DAYANIKLI ELDİVENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**:

**2.1.** Ergonomik (orman yangınları ile mücadele eden personelin kullanacağı alet ve gereçlere uygun tutma-kavrama fonksiyonlarına uygun yumuşaklık ve dikiş özelliğine sahip), 5 parmaklı ve 3 (üç) katlı olacaktır.

**2.2.** Bilek kısmında eldiveninin çıkmaması için kumaş içine gizlenmiş elastik bant olacaktır.

**2.3.** Dış katmanı; yüksek ısı, su ve yağ nufuziyetine ve mekanik risklere karşı korumalı, özel işlem görmüş deriden yapılmış olacaktır. Bilek kısmı aramid örgü malzemeden olacaktır.

**2.4.** Orta katmanda su geçirmeyen bir nem bariyeri olacaktır.

**2.5.** İç katmanı alev alması geciktirilmiş yumuşak malzemeden imal edilecektir.

**2.6.** Eldiven bilek ve parmak hareketini sınırlayacak sertlikte olmayacaktır.

**2.7.** Eldiven TS EN 659 +A1 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

**2.8.** Tüm dikişler ısıya dayanıklı para-aramid veya eş değeri iplikle yapılmış olacaktır.

**III- GENEL HUSUSLAR:**

**3.1.** İstekli, teknik şartnamede belirtilen belgelerle birlikte teklif edeceği ürüne esas olmak üzere bir adet ısıya dayanıklı eldiven numune olarak teklif ile birlikte idare yetkilisine teslim edecektir. Numuneyi teslim etmeyen veya fiziksel (görsel ve elle yapılacak) kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numuneyi veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

**3.2.** İdare, gerek gördüğü takdirde satın alınacak malzemeleri; TSE, üniversite veya benzeri resmi kurum ve kuruluşlara, test masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere şartnamede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığını test ettirilebilecektir.

**3.3.** Yüklenici malzemelerin teslimi anında malzemelerle ilgili bağımsız kuruluşlardan (laboratuvarlardan) alınmış, istenilen standartlara ve/veya CE şartlarına uygun olduklarını belirten sertifikaları ve belgeleri verecektir. CE işaretinin sağ alt köşesinde uygunluk değerlendirme işlemlerini yapan Onaylanmış Kuruluşun 4 haneli kimlik numarası bulunacaktır.

**3.4.** Alıma esas numuneler kesinlikle kullanılmamış olacak, defolu ve hatalı olmayacaktır.

**3.5.** Yüklenici tarafından malzemelerin teslimi anında malzemelerle birlikte Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.

**3.6.** Malzemeler üretim, dikiş ve benzeri hatalara karşı kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır.

**IV- MALZEME LİSTESİ**

**4.1.** Alım yapılacak “ Yanmaya Dayanaklı Eldiven” numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ELDİVEN NO** | **9** | **10** | **11** | **TOPLAM** |
| **ADET (çift)** |  |  |  |  |

**4.2.** Alımı yapılacak eldivenlerin numaralarının uymaması/kalıp sorunlarına karşı değiştirme/tamir garantili olmalıdır.

İş bu teknik şartname 2 sayfa olup, 4 ana başlık altında toplam 16 (onaltı) maddeden ibarettir……/……/2014

**Teknik Şartname Hazırlama Komisyonu**

**Başkan Üye Üye**

**OLUR**

**/ /2014**