TATAMİ MİNDERİ ÖZELLİKLERİ • Etilen Vinil Asetat (EVA) malzemeden üretilmiş olmalıdır • 2 yüzü de (farklı) renkli olmalıdır • Kenar boyutları 100\*100 cm • Kalınlık : 26 mm • Yoğunluk : 0,070 – 0,080 gr/cm3 (70-80 Dansite) olmalıdır • Sertlik : 28 -35 Shore dir • İnsan sağlığına zararlı madde içermemelidir • Kenarları birbirine geçmeli olmalıdır

