**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/763386

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KOÇ1 | ø 200 mm anma çaplı koruge drenaj boruları (sn 4) | metre | 850 |  |  |
| 2 | KOÇ2 | ø 400 mm anma çaplı koruge drenaj boruları (sn 4) | metre | 400 |  |  |
| 3 | KOÇ3 | Cam elyaf takviyeli kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklılğı minimum 600 mm) | adet | 5 |  |  |
| 4 | KOÇ4 | Fonttan; Izgara,Kapak,Garguy Yapilmasi | kilogram | 141 |  |  |
| 5 | KOÇ5 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 3 |  |  |
| 6 | KOÇ6 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 11,5 |  |  |
| 7 | KOÇ7 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 4 |  |  |
| 8 | KOÇ8 | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması | metrekare | 190 |  |  |
| 9 | KOÇ9 | 190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla (290 x 190 x 135 mm) ile duvar yapılması (AB sınıfı - 650 - 750 kg/m3) | metrekare | 185 |  |  |
| 10 | KOÇ10 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | metreküp | 300 |  |  |
| 11 | KOÇ11 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 235 |  |  |
| 12 | KOÇ12 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | metrekare | 235 |  |  |
| 13 | KOÇ13 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | metrekare | 760 |  |  |
| 14 | KOÇ14 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 235 |  |  |
| 15 | KOÇ15 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 800 |  |  |
| 16 | KOÇ16 | Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | metrekare | 10 |  |  |
| 17 | KOÇ17 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 100 |  |  |
| 18 | KOÇ18 | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması (iç cephe) | metrekare | 100 |  |  |
| 19 | KOÇ19 | Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 3 mm kalınlıkta akrilik esaslı renkli kaplama yapılması | metrekare | 420 |  |  |
| 20 | KOÇ20 | Begonit Parke Taşı (10 x 10 cm) | metrekare | 900 |  |  |
| 21 | KOÇ21 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 25 |  |  |
| 22 | KOÇ22 | Ahşaptan süpürgelik yapılması ve yerine konulması | metre | 20 |  |  |
| 23 | KOÇ23 | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat ince sıva yapılması | metrekare | 550 |  |  |
| 24 | KOÇ24 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | metrekare | 160 |  |  |
| 25 | KOÇ25 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | metrekare | 160 |  |  |
| 26 | KOÇ26 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | metrekare | 280 |  |  |
| 27 | KOÇ27 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 620 |  |  |
| 28 | KOÇ28 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 280 |  |  |
| 29 | KOÇ29 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 235 |  |  |
| 30 | KOÇ30 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | metrekare | 250 |  |  |
| 31 | KOÇ31 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alimünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | metrekare | 110 |  |  |
| 32 | KOÇ32 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | metrekare | 140 |  |  |
| 33 | KOÇ33 | 60x60 cm ebadında 15 mm kalınlığında taşyünü plakadan asma tavan yapılması | metrekare | 125 |  |  |
| 34 | KOÇ34 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 350 |  |  |
| 35 | KOÇ35 | Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti | saat | 16 |  |  |
| 36 | KOÇ36 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 820 |  |  |
| 37 | KOÇ37 | 0,9 x 2,1 m PVC kapı ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 18 |  |  |
| 38 | KOÇ38 | 1,0 x 2,1 m PVC engelli wc kapısı dışa açılır ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 39 | KOÇ39 | 1,8 x2,1 m PVC çift açılır kapı ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 40 | KOÇ40 | 2,0 x1,4m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 6 |  |  |
| 41 | KOÇ41 | 1,5 x1,4 m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 4 |  |  |
| 42 | KOÇ42 | 1,0 x1,4 m PVC sürgülü pencere ahşap görünümlü işçilik dahil | adet | 2 |  |  |
| 43 | KOÇ43 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | metrekare | 13 |  |  |
| 44 | KOÇ44 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | metrekare | 200 |  |  |
| 45 | KOÇ45 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | metrekare | 100 |  |  |
| 46 | KOÇ46 | Brüt beton veya sıvalı yüzeylere, koruma amaçlı su bazlı şeffaf UV dayanımlı koruyucu yapılması (dış cephe) | metrekare | 31,032 |  |  |
| 47 | KOÇ47 | 1.00 mm (min) et kalınlığında, uv day. ışık geçirgen üstü trapez, altı düz çatı örtü lev. (pvc kateg. 1,3,4 plas. pro. lev.) | metrekare | 15,5 |  |  |
| 48 | KOÇ48 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | kilogram | 20 |  |  |
| 49 | KOÇ49 | Ø1200 mm iç çaplı, Giriş-Çıkış çapı Ø 200/300/400 mm Muayene Bacası Tabanı | adet | 2 |  |  |
| 50 | KOÇ50 | 36x44 cm Tezgah altı veya üstü oval lavabo | adet | 11 |  |  |
| 51 | KOÇ51 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | adet | 2 |  |  |
| 52 | KOÇ52 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS TS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) | takım | 13 |  |  |
| 53 | KOÇ53 | Ayna takriben 40x60 cm | adet | 11 |  |  |
| 54 | KOÇ54 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | adet | 2 |  |  |
| 55 | KOÇ55 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | adet | 2 |  |  |
| 56 | KOÇ56 | Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) | takım | 2 |  |  |
| 57 | KOÇ57 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 2 |  |  |
| 58 | KOÇ58 | Kendinden rezervuarlı az su tüketen alafranga wc ve tesisatı, 35 x 55 cm. (TS 800 EN 997) | takım | 4 |  |  |
| 59 | KOÇ59 | 1 gözlü damlalıklı eviye,paslanmaz çelik 50x100 cm | adet | 1 |  |  |
| 60 | KOÇ60 | Bir gözlü eviye tesisatı,bataryalı,pirinç sifonlu 1.sınıf | adet | 1 |  |  |
| 61 | KOÇ61 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya, ( TS EN 200 ) birinci kalite. | takım | 10 |  |  |
| 62 | KOÇ62 | Paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 6 |  |  |
| 63 | KOÇ63 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 2 |  |  |
| 64 | KOÇ64 | Engelliler için 135 derece tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 65 | KOÇ65 | Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 66 | KOÇ66 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 2 |  |  |
| 67 | KOÇ67 | Yer süzgeci plastikten 15x15 cm. Ø 70 çıkışlı | adet | 11 |  |  |
| 68 | KOÇ68 | Flotör 3/4" 20Ømm. | adet | 1 |  |  |
| 69 | KOÇ69 | 10 m3 (en az 7 mm cidar kalınlığında) Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) Silindirik su depoları | adet | 1 |  |  |
| 70 | KOÇ70 | Debi:0-10 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düşey milli frekans konvertörlü hidrofor | adet | 1 |  |  |
| 71 | KOÇ71 | Soğuk ve sıcak su kollektör borusu 4" 100Ø mm. | metre | 1 |  |  |
| 72 | KOÇ72 | Kollektör ağzı ø 32 mm. | adet | 5 |  |  |
| 73 | KOÇ73 | Elektrikli su ısıtıcı 50 lt 1500 watt (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 1 |  |  |
| 74 | KOÇ74 | Elektrikli su ısıtıcı 100 lt 1800 watt ve üzeri (TS 2212 EN 60335-2-21) | adet | 2 |  |  |
| 75 | KOÇ75 | Abc kuru kimyasal tozlu taşınabilir yangın söndürücüler 9kg | adet | 2 |  |  |
| 76 | KOÇ76 | Rotor Tip Pop-Up Spring (1/2") | adet | 50 |  |  |
| 77 | KOÇ77 | 6 istasyonlu kontrol ünitesi | adet | 9 |  |  |
| 78 | KOÇ78 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 200 |  |  |
| 79 | KOÇ79 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 300 |  |  |
| 80 | KOÇ80 | Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 120 |  |  |
| 81 | KOÇ81 | Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 150 |  |  |
| 82 | KOÇ82 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 83 | KOÇ83 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 120 |  |  |
| 84 | KOÇ84 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 125/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 100 |  |  |
| 85 | KOÇ85 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 160-150/3,2 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 50 |  |  |
| 86 | KOÇ86 | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 950 |  |  |
| 87 | KOÇ87 | Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 500 |  |  |
| 88 | KOÇ88 | Dış Çap ø50 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 400 |  |  |
| 89 | KOÇ89 | Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 450 |  |  |
| 90 | KOÇ90 | ø 20 mm Kosva vana (kolon musluğu) 3/4", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı | adet | 5 |  |  |
| 91 | KOÇ91 | ø 25 mm Kosva vana (kolon musluğu) 1", pirinç, vidalı, preste imal edilmiş, boşaltmalı, TS-15/5'e uygun | adet | 5 |  |  |
| 92 | KOÇ92 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 93 | KOÇ93 | 25 Ø mm, 1" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 94 | KOÇ94 | 32 Ø mm, 1 1/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 1 |  |  |
| 95 | KOÇ95 | 40 Ø mm, 1 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 |  |  |
| 96 | KOÇ96 | ø 20 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 5 |  |  |
| 97 | KOÇ97 | ø 25 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 98 | KOÇ98 | ø 32 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 5 |  |  |
| 99 | KOÇ99 | ø 40 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 8 |  |  |
| 100 | KOÇ100 | ø 50 mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 5 |  |  |
| 101 | KOÇ101 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya Flanşlı | adet | 2 |  |  |
| 102 | KOÇ102 | Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya Flanşlı | adet | 5 |  |  |
| 103 | KOÇ103 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | adet | 2 |  |  |
| 104 | KOÇ104 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (3/4") ø 27 mm, 30mm | metre | 46 |  |  |
| 105 | KOÇ105 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1") ø 34 mm, 30mm | metre | 32 |  |  |
| 106 | KOÇ106 | Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu, (1 1/4") ø 42 mm, 30mm | metre | 20 |  |  |
| 107 | KOÇ107 | Davlumbaz Filtreli (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni | metre | 1 |  |  |
| 108 | KOÇ108 | 48000 BTU Salon Tipi İnveter Klima | adet | 1 |  |  |
| 109 | KOÇ109 | Kablosuz uzantan kumanda cihazı ve algılayıcı | adet | 3 |  |  |
| 110 | KOÇ110 | 1x1,5 mm² yüksek ısıya dayanıklı silikon yalıtımlı kablolar | metre | 3 |  |  |
| 111 | KOÇ111 | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) PVC Kablo Kanalı | metre | 28 |  |  |
| 112 | KOÇ112 | Data prizi cat 5e veya cat 6e rj-45 (8 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 30 |  |  |
| 113 | KOÇ113 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 8 |  |  |
| 114 | KOÇ114 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | adet | 6 |  |  |
| 115 | KOÇ115 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | adet | 1 |  |  |
| 116 | KOÇ116 | 8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | adet | 3 |  |  |
| 117 | KOÇ117 | Neutrik jacklar | adet | 14 |  |  |
| 118 | KOÇ118 | Utp cat6 kablo | metre | 305 |  |  |
| 119 | KOÇ119 | Bina harici ana hat tesisatı 0.5 mm. 6 çift. | metre | 100 |  |  |
| 120 | KOÇ120 | Rack kabinler 9u 600 mm \* 500 mm 19" | adet | 1 |  |  |
| 121 | KOÇ121 | 22 inç Kontrol Masası LCD CCTV Monitörü | adet | 1 |  |  |
| 122 | KOÇ122 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 1 |  |  |
| 123 | KOÇ123 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 24 otomatik sigortalık | adet | 4 |  |  |
| 124 | KOÇ124 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı tablo 36 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 125 | KOÇ125 | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (3 kA) | adet | 48 |  |  |
| 126 | KOÇ126 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 24 |  |  |
| 127 | KOÇ127 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 5 |  |  |
| 128 | KOÇ128 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(30ma) | adet | 5 |  |  |
| 129 | KOÇ129 | NV (NYA) kablo 1x1,5 mm2 kesitinde | metre | 800 |  |  |
| 130 | KOÇ130 | NV (NYA) kablo 1x2.5 mm2 kesitinde | metre | 1.200 |  |  |
| 131 | KOÇ131 | 1kv yeraltı kablosu ile kolon ve besleme hattı 3\*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 132 | KOÇ132 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 3\*35+16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 180 |  |  |
| 133 | KOÇ133 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 134 | KOÇ134 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4\*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 600 |  |  |
| 135 | KOÇ135 | Boş boru döşemesi (14-20 mm) PVC | metre | 900 |  |  |
| 136 | KOÇ136 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC | metre | 1.000 |  |  |
| 137 | KOÇ137 | Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | adet | 10 |  |  |
| 138 | KOÇ138 | Sıva üstü, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w) | adet | 50 |  |  |
| 139 | KOÇ139 | Led projektör, ışık akısı en az 8500 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 10 |  |  |
| 140 | KOÇ140 | Led projektör, ışık akısı en az 17000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w | adet | 8 |  |  |
| 141 | KOÇ141 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü | adet | 5 |  |  |
| 142 | KOÇ142 | Sıva üstü normal anahtar | adet | 24 |  |  |
| 143 | KOÇ143 | Sıva üstü komitatör anahtar | adet | 24 |  |  |
| 144 | KOÇ144 | Sıva üstü vaevien anahtar | adet | 12 |  |  |
| 145 | KOÇ145 | Gömme topraklı priz | adet | 50 |  |  |
| 146 | KOÇ146 | Gömme buat | adet | 100 |  |  |
| 147 | KOÇ147 | Topraklı priz 16 a.- 250 v. (45 x 45 mm) | adet | 4 |  |  |
| 148 | KOÇ148 | Telefon prizi rj-11 veya rj-12 (6 kontaklı) (22,5 x 45 mm) | adet | 4 |  |  |
| 149 | KOÇ149 | Rg 6/u-6a, 75 empedans koaksiyal kablolar | metre | 100 |  |  |
| 150 | KOÇ150 | Utp cat6 kablo | metre | 1.000 |  |  |
| 151 | KOÇ151 | Askı telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 10 çift | metre | 200 |  |  |
| 152 | KOÇ152 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | adet | 10 |  |  |
| 153 | KOÇ153 | Kompanzasyon Panosu | adet | 1 |  |  |
| 154 | KOÇ154 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | kilogram | 2.118,29 |  |  |
| 155 | KOÇ155 | Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması | kilogram | 83,721 |  |  |
| 156 | KOÇ156 | 1,20 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | metre | 680 |  |  |
| 157 | KOÇ157 | Karo Kauçuk Zemin Kaplama 2 cm kalınlıkta | metrekare | 230 |  |  |
| 158 | KOÇ158 | Basketbol Potası ve Filesi | adet | 2 |  |  |
| 159 | KOÇ159 | Hazır Rulo Çim | metrekare | 1.800 |  |  |
| 160 | KOÇ160 | Dekoratif Led Aydınlatma Direği | adet | 35 |  |  |
| 161 | KOÇ161 | Voleybol ve Badminton Filesi | adet | 1 |  |  |
| 162 | KOÇ162 | Voleybol Direği | adet | 1 |  |  |
| 163 | KOÇ163 | PVC Kaplı 3,5 mm Kalınlığında 4X4 Göz Aralıklı Galvaniz Tel Örgü Çekilmesi | metrekare | 30,6 |  |  |
| 164 | KOÇ164 | Akrilik Zemin Kaplaması ve Saha Çizgilerinin Çizilmesi | metrekare | 420 |  |  |
| 165 | KOÇ165 | Dokuzlu Fitness Spor Aletleri | takım | 1 |  |  |
| 166 | KOÇ166 | Çocuk Oyun Grubu (4 kuleli 4 kaydıraklı) | takım | 1 |  |  |
| 167 | KOÇ167 | İkili Salıncak | takım | 1 |  |  |
| 168 | KOÇ168 | Ahşap Çatılı Kamelya | adet | 5 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)