**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/788348

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | KOÇ1 | Kum temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 800 |  |  |
| 2 | KOÇ2 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 650 |  |  |
| 3 | KOÇ3 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 10 |  |  |
| 4 | KOÇ4 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) ( Nakliyeler dahildir ) | ton | 3 |  |  |
| 5 | KOÇ5 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | ton | 1 |  |  |
| 6 | KOÇ6 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) ( Nakliyeler dahildir ) | metre | 565 |  |  |
| 7 | KOÇ7 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | kilogram | 1.000 |  |  |
| 8 | KOÇ8 | Fonttan ızgara, kapak, garguy yapılması,yerine konulması | kilogram | 480 |  |  |
| 9 | KOÇ9 | Titreşimli silindir'in 1 saatlik ücreti | saat | 5 |  |  |
| 10 | KOÇ10 | Çim ve çiçeklik sahanın tanzimi | dekar | 0,6 |  |  |
| 11 | KOÇ11 | Çınar Yapraklı Dut Ağacı | adet | 70 |  |  |
| 12 | KOÇ12 | Elektro Statik Boyalı dekoratif led park aydınlatma direği | adet | 10 |  |  |
| 13 | KOÇ13 | Ahşap Oturma Bankı | adet | 15 |  |  |
| 14 | KOÇ14 | Hazır Rulo Çim | metrekare | 650 |  |  |
| 15 | KOÇ15 | Begonit Parke Taşı 8\*8 cm | metrekare | 2.000 |  |  |
| 16 | KOÇ16 | Ahşap Pergole | adet | 4 |  |  |
| 17 | KOÇ17 | Saksı | adet | 5 |  |  |
| 18 | KOÇ18 | Çöp Kovası | adet | 10 |  |  |
| 19 | KOÇ19 | Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 80 |  |  |
| 20 | KOÇ20 | Sprey tip pop-up spring | adet | 18 |  |  |
| 21 | KOÇ21 | Solenoıd vana Ø 25 mm. | adet | 18 |  |  |
| 22 | KOÇ22 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çapø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (Fittings, kapak ilavesi,tespit malzemesi ve conta karşılığı boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 500 |  |  |
| 23 | KOÇ23 | Dış Çap ø32 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 200 |  |  |
| 24 | KOÇ24 | Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 200 |  |  |
| 25 | KOÇ25 | Can suyu musluğu ve ekipmanları | takım | 3 |  |  |
| 26 | KOÇ26 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | adet | 1 |  |  |
| 27 | KOÇ27 | Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 25 |  |  |
| 28 | KOÇ28 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*40 a.e kadar(30ma) | adet | 2 |  |  |
| 29 | KOÇ29 | 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 5\*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | metre | 200 |  |  |
| 30 | KOÇ30 | 5x4 mm2 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 300 |  |  |
| 31 | KOÇ31 | Boş boru döşemesi (26-32 mm) PVC | metre | 300 |  |  |
| 32 | KOÇ32 | Ø 75 mm PE kablo muhafaza koruge boru | metre | 150 |  |  |
| 33 | KOÇ33 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | adet | 5 |  |  |
| 34 | KOÇ34 | 8 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | adet | 1 |  |  |
| 35 | KOÇ35 | Neutrik jacklar | adet | 10 |  |  |
| 36 | KOÇ36 | Utp cat6 kablo | metre | 120 |  |  |
| 37 | KOÇ37 | Kablosuz Ağ Anteni (Access Point) | adet | 1 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)