**DİLEK YARIMADASI B.MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI ALANLARINDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İŞİN KONUSU VE KAPSAMI**:

**Madde 1-** Aydın Valiliği Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında Milli Park sahil alanlarında oluşan katı atıkların toplanması için Tekne, günübirlik alanlarda bulunan çöp ve fosseptik toplama alanlarının ilaçlanması amacıyla tek kabin kamyonet, Milli Park Alanında kullanılmak üzere Paletli Ekskavatör ve Damperli Kamyon İş makinesi kiralama hizmet alımı işi

**İŞİN SÜRESİ**

**Madde 2-**

**Tekne;**

Sözleşme tarihinden itibaren sözleşme süresince toplam 31 günde idare tarafından tespit edilen tüm kıyı alanlarında tekne ile katı atıkların toplanarak, alan dışına çıkarılacaktır. Çalışma günlerini idare 1 gün önceden haber vermek kaydıyla belirleyerek yükleniciye bildirecektir.Çalışma günleri ardışık olmak zorunda değildir. Günlük çalışma süresi 8 saat olarak kabul edilecektir.

Tekne için çalışma başlangıcı 08:00, bitişi 17:30 saatleri olacaktır.

**Tek Kabinli Kamyonet**;

Sözleşme tarihinden itibaren 11 ay her gün hazır bulundurulacaktır. İlaçlama amacıyla kullanılacak kamyonet çalışma başlangıç ve bitiş saatleri idarece günlük 8 saati aşmamak üzere ayrıca belirlenecektir.İdare kiralanan aracı ilaçlama işi dışında uygun olan başka işlerde de kullanabilir.

**Paletli Ekskavatör**;

Sözleşme tarihinden itibaren idarenin belirleyeceği günlerde günlük 8 saat çalışma süresinde toplam 10 gün çalıştırılacaktır.Çalışma günlerini idare belirlemekte serbesttir.11 aylık sürede idarenin 24 saat önceden bildirimiyle, günlük 8 saat tam çalışma süresinde,10 günde toplam 80 saat çalıştırılacaktır.

**Damperli Kamyon;**

Sözleşme tarihinden itibaren idarenin belirleyeceği günlerde toplam 1000 km mesafede çalıştırılacaktır.İdare çalışma gün ve saatini, 24 saat önceden bildirmek kaydıyla belirlemekte serbesttir.Günlük çalışma miktarı minumum 100 km olarak kabul edilecektir.(İdare çalışma gününü bildirdiğinde ,çalışmaya gelinen gün en az 100 km kullanılmış kabul edilecektir.)

Maliyete Esas Toplam Çalışma Süresi (Tekne) : 31 gün(11 aylık süreçte)

Maliyete Esas Toplam Çalışma Süresi(Kamyonet): 11 Ay

Maliyete Esas Toplam Çalışma Süresi Damperli Kamyon:1000 Km

Maliyete Esas Toplam Çalışma Süresi Paletli Ekskavatör: 80 saat

**ARAÇ-EKİPMAN VE YÜKLENİCİ GİDERLERİ**

**Madde 4**- Denizsel alandan Katı atık toplama,alan dışına çıkarılma ve depolama merkezlerine nakli için kullanılacak Teknenin kaptan, yakıt,tamir ,bakım,kira,yedek parça vb.her türlü gideri yükleniciye aittir.

Milli Park alanındaki İlaçlama hizmeti yapacak Tek Kabin Kamyonet tamir,bakım,kira,yedek parça vb.her türlü gideri yükleniciye aittir.Kiralanacak Tek Kabin Kamyonetin yakıtı idare tarafından sağlanacaktır.Araçların yakıt deposu işe başlama anında dolu teslim edilecek,iş bitiminde dolu olarak iade edilecektir.Kiralanan Tek Kabin Kamyonet mesai saatleri dışında idare otoparkında bekletilecektir.

Operatörlü olarak kiralanacak Damperli Kamyon ve Paletli Ekskavatörün yakıtı yüklenici tarafından karşılanacaktır.Damperli Kamyon ve Paletli Ekskavatör operatörü, tamir ,bakım,kira,yedek parça nakil,vb.her türlü gideri yükleniciye aittir.

Araçlar Alan Temizliği,çalışma ve ilaçlama faaliyetleri süresince Bakanlığın Kurumsal logo ve yazılarını taşıyacak,bu husustaki her türlü iş ve işlem yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Talep edilen tüm araçların,operatörlerin ve kaptanın mevcudiyeti ve işletilmesi; yürürlükteki tüm kanun ve ilişkili mevzuata uygun olmalı, uygun olacak şekilde belgeli olmalı,araçların işletilmesi sırasında oluşacak her türlü kaza,yasa dışı olaylar yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

Bu kapsamda kullanılacak İş Makinelerinin kaliteli hizmet sunulması, hizmetin aksamaması ve oluşabilecek emisyon değerlerinin minumumda tutulması amacıyla;

Tekne; Model Yılı şartı olmaksızın en az 20 groston ve tekne su altı derinliği 1,60 m sığ alana yanaşabilecek yapıda olmalı,1 adet kıyıya çıkmak için kullanılacak motorlu bota sahip olmalıdır.

Tek Kabin Kamyonet; En az 2017 model Turbo Dizel 2500-3000cm3 motor hacminde,1000-2000 kg yük taşıma kapasitesinde açık kasa Tek kabinli olmalıdır.

Damperli Kamyon; Emisyon değerleri bakımından en az 2015 model ,En az 16 Ton taşıma kapasiteli damperli yapıda olmalıdır.

Paletli Ekskavatör; Emisyon değerleri bakımından en az 2015 model ve en az 20 tonluk kırıcı aparatlı Paletli yapıda olmalıdır.

İdarenin almayı planladığı Denizsel Alanlardaki Temizlik Hizmetinde, aksaklığın yaşanmaması amacıyla,özellikli yapıda olan Tekne, yüklenici mülkiyetinde olmalı yada ihale süresi boyunca kiralanmış olmalıdır.**Mülkiyet Belgesi yada Kiralama Sözleşmesi ihale dosyasında bulunmalıdır.**

İdare tarafından talep edilen ve yüklenici mülkiyetinde olmayan kara araçlarının sözleşme tarihi itibari ile kiralanacağı yada satın alınacağı Taahhüt edilmiş olmalıdır. Taahhüt noter onaylı olmak zorunda bulunmamaktadır.

Tüm personel giderleri teklif birim fiyata dahil edilmelidir.

**İdare Tarafından Talep Edilen Araçlar ve Personelleri**

1- 1 Adet Kaptanlı Tekne - Minumum 20 Groston ve Karaya yanaşmak için uygun yapıda olmalı.(Model Yılı şartı yoktur.)1adet Personel toplam 60 gün çalışacak ve sigorta bedelleri 60 gün üzerinden hesaplanacaktır.

2- Şöförsüz Tek kabin Kamyonet (En az 2017 model)Turbo dizel 2500-3000 cm3 motor hacimli olmalıdır.

3- 1 Adet Operatörlü Damperli Kamyon- En az 2015 model,En az 16 ton yük taşıma kapasiteli damperli olmalıdır.1 adet Personel toplam 10 gün çalıştırılmalı ve sigorta bedelleri bu miktar üzerinden hesaplanmalıdır.

4- 1 Adet Operatörlü Paletli Ekskavatör– En az 2015 model,en az 20 tonluk kırıcı aparatlı paletli olmalıdır.1 adet Personel toplam 10 gün çalıştırılmalı ve sigorta bedelleri bu miktar üzerinden hesaplanmalıdır.

# DİĞER HUSUSLAR

**Madde 5-** Her türlü iş gücü gereksinimini ve yasal sorumlulukları yüklenici karşılıyacaktır.Çalışan personel idarenin belirlediği tipte tek tip kıyafet giymek zorundadır.Çalıştırılan personelin Kişisel Koruyucu Ekipman ve Kıyafet temini yükleniciye aittir.Yüklenici İş Kanunu,İşgüvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatı dahilinde her türlü önlemi almalı ve yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

**Madde 6-**Katı ve sıvı atıkların toplanarak nakli esnasında idare tarafından görevlendirilen bir personel mutlaka bulunacaktır.

**Madde 7-** Yapılan çalışmalar esnasında ekolojik sisteme zarar verecek, doğal yapıyı bozacak işlemlerden kaçınılacaktır.İdare gerek gördüğü takdirde belirtilen ekip ve ekipmanları çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla diğer Tabiatı Koruma ve Ekolojik faaliyetlerde kullanabilir.

**Madde 8**-Katı ve sıvı atıkların toplanarak naklinde çalışacak makinalarla ilgili personellerin kimlik bilgileri çalışma başlamadan 3 gün önce idareye bildirilecektir. İdarenin uygun görmediği personel değiştirilecektir.

**Madde 9**- Teknenin çalışma süresince kullanacağı akaryakıt sarf miktarları çalışma günü üzerinden maliyete konmalı ve günlük 1,5 saat yasal dinlenme süresi dikkate alınarak hesaplanmalıdır.Damperli Kamyonun Km üzerinden,Paletli Ekskavatörün çalışma saati üzerinden akaryakıt sarf miktarı hesaplanmalıdır.

**Madde 10-**Sözleşme süresi içinde arıza,kaza,teçhizat/donanım yetersizliği,belge eksikliği, operatör ve kaptandan kaynaklı nedenlerle araçlar çalışamaz ise sorunun tespitinden sonraki gün 1.gün sayılarak 3.gün mesai başlangıcına kadar yüklenici firma tarafından ikame araç tahsis edilecektir.İdare tarafından bildirilen gün ve saatte mazeretsiz olarak hazır edilmeyen iş makineleri ve araçlar için yükleniciye, iş makineleri ve araçlar için teklif edilen birim fiyatın 2 katı günlük ceza uygulanacaktır.