**T.C**

**AYDIN VALİLİĞİ**

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARININ YAKAKACAK İHTİYACINDA KULLANILMAK ÜZERE İTHAL **FINDIK KÖMÜR, İTHAL NOHUT KÖMÜR VE KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI%0,1’İ GEÇEN ANCAK%1’İ GEÇMEYEN-KALYAK )**ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

**İTHAL FINDIK KÖMÜR, İTHAL NOHUT KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

**FINDIK KÖMÜR :**

**1**-Birinci sınıf TSE’li 10\*18 mm ölçülerinde (tozsuz) Fındık kömürü, 25 kg Torbalı fabrika dikişli, TSE’li Fındık Kömür (180.000 KG )

Toplam Kükürt ( Kuru Bazda) : en çok %1 (%+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) en az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans) ,

Uçucu Madde (Kuru Bazda ):= %12–33 (%+ 2 tolerans) ,

Toplam Nem oranı (Orjinalde) en çok %13 (+1 tolerans)

Kül (Kuru Bazda) En çok % 16 (+ 2 tolerans)

Boyut (Satışa Sunulan ) 10-18 mm ( en çok +\_ %10 tolerans)

**NOHUT KÖMÜR :**

**2-**-Birinci sınıf TSE’li 10\*13 mm ölçülerinde (tozsuz) Nohut kömürü, 25 kg Torbalı fabrika dikişli, TSE’li Nohut Kömür (12.000 KG )

Toplam Kükürt ( Kuru Bazda) : en çok %1 (%+0,1 tolerans)

Alt Isıl Değeri (Kuru Bazda) en az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans) ,

Uçucu Madde (Kuru Bazda ):= %12–33 (%+ 2 tolerans) ,

Toplam Nem oranı (Orjinalde) en çok %13 (+1 tolerans)

Kül (Kuru Bazda) En çok % 16 (+ 2 tolerans)

Boyut (Satışa Sunulan ) 10-13 mm ( en çok +\_ %10 tolerans)

**3- YÜKLENİCİNİN VE İDARENİN SORUMLULUKLARI;**

**1-** Yüklenici, ısınma amaçlı kullanılacak yakıtların tamamının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torba örneklerine göre torbalanarak idareye teslim etmekle mükelleftir.

**2-** Torbalanan yakıtın Aydın Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan tamamen yüklenici firma sorumludur.

**3-** Yüklenici (Satıcı) kömür torbaları üzerine Yönetmelik ve yukarıda belirtilen asgari kömür özelliklerini (kükürt, alt ısıl değer, nem, kül v.b.) ile Bakanlıkça verilen Ambalaj Kod numarasını mutlaka basmakla yükümlüdürler. Ayrıca torbaların üzerinde, kömürün cinsi, menşei, toplam rutubet oranı, kuru bazda kül oranı, Kuru bazda toplam Kükürt oranı, alt ısı değeri, boyutu, kişi veya firma adı ve adres ile telefon bilgileri bulundurulması zorunludur.

**4-** Yüklenici Firma Kuruluşa kömürleri teslim etmeden önce kamyonların başında kantara gitmek üzere o kuruluşlardan en az bir yetkili personel refakat ettirecektir. Yetkili personelin refakatinde kantardan çıktıktan sonra  **kantar fişleri ile (dolu ve boş olmak üzere)** Kuruluşun deposuna O Kuruluşta görevli Muayene ve Kabul Komisyonları kontrolörlüğünde yıkacak ve deposuna istif edecektir. (Kömürü depoya yükleme, indirme istif ve her türlü analiz, tahlil ve işçilik giderleri vb.) giderlerinin **tamamı yüklenici firmaya aittir.**

**5-** Numune Mal Kabulü:

* Bir defada teslim edilen kömür bir parti kabul edilecektir.
* Analiz numuneleri İlimiz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince çevre mevzuatına uygun şekilde alınacaktır.
* Alınan numuneler ait olduğu partinin tamamını temsil edecektir.
* Numune almaya ilişkin diğer hususlar ihaleye ilişkin idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
* Numune alınması, analize gönderilmesi ve analiz sonuçlarının teslim alınması esnasında doğacak her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.
* İdare gerek gördüğü zaman analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. İstediği zaman numune alabilir
* İdare analiz yapacak kurumu seçmekte serbesttir.
* Malın kesin kabulü İlimiz İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince çevre mevzuatına uygun raporu geldikten sonra yapılacaktır.

**6-** Kuruluşlara teslim edilen kömürlerin üzerinde yapılacak tahlil ve analizlerde yukarıda belirtilen değerleri taşımaması durumunda yüklenici 2 iş günü içerisinde teslim etmiş olduğu kömürleri derhal depolardan geri almak ve tahlil ve analizlere göre yeni kömürleri Kuruluşlarımızın depolarına Kantar fişleri ile teslim etmek zorundadır. Yüklenici bunun için her hangi bir hak ve alacak iddiasında bulunamaz.

**7-** Yüklenici mesai saatleri içerisinde aşağıdaki tabloda belirtilen kuruluş adreslerine kömürleri teslim edecektir. Hafta sonu ile mesai saatleri dışında kömür teslimi yapılmayacaktır.

**8-** Satıcı veya üretici firma TS EN İSO 9001, TSE İSO 9002, İSO 9001, İSO 9002, AQAP 110, AQAP 120 Kalite Güvence Belgelerinden birine veya TSE Belgesine sahip olacaktır.

**9-** ihaleye katılacak olan firmalarınAydın Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun en son güncel kararında belirtilen katı yakıt ihalelerinde ihaleye katılım için gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir.

**10-** İhaleyi kazanan firmadan alınan-alınacak kömürlerin, tahlil ve deneyler sonucuna göre teknik şartlara uygun olmadığı tespit edilmesi durumunda, Aydın İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilecek ayrıca 4735 Kamu Sözleşmeleri Kanunun 20. Maddesi uygulanacaktır.

**11**-Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının 2021 Yılı kışlık yakacak ihtiyaçları olan **Toplam 180.000 KG İthal Fındık Kömür, 12.000 KG İthal Nohut Kömürün** **yükleme, boşaltma, nakliye ve depolara** (kuruluş listeleri aşağıya çıkarılmıştır.) istif yapılarak yerinde teslimi yapılacaktır.

**12**- Kömür kantarda tartıldıktan sonra aşağıdaki tabloda belirtilen kuruluşların kazan dairesi deposuna, bahçedeki depolama alanına veya Kuruluş idaresinin gösterdiği yere teslim edilecektir.

Tartı işlemi; 3 kişiden oluşan muayene ve teslim alma komisyonu tarafından belirlenecek bir personel nezaretinde yapılacaktır. Tartı fişlerinde, aracın plakası ve darası yazılı olacaktır. Tartı fişlerinin bir sureti veya fotokopisi, Müdürlük görevlisine teslim edilecektir.

**13-**Kuruluşlara teslimi yapılan kömürlerin ödemeleri, mevcut analiz raporlarının gelmesini müteakip ilgili kuruluşun 2021 mali yılı bütçesinden ödenecektir.

2021 yılı bütçesinden yapılacak ödeneklerin geç gelmesinden dolayı, ödeneğin olmaması gerekçe gösterilmeyecek, talep edilen yakıtların teslimi yapılacaktır.

**4- Bu Teknik Şartname (İthal fındık ve nohut kömür alımı teknik şartnamesi) 4 (dört) madde ve 3 (üç) sayfadan ibarettir.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **KURULUŞ ADI** | **ADRESİ** | **NOHUT**  **KÖMÜR**  **(KG)** | **FINDIK KÖMÜR**  **(KG)** | **CEVİZ**  **KÖMÜR**  **(KG)** |
| **1** | HORSUNLU HUZUREVİ YBRM | Horsunlu Mah. Kooperatifler Cad. No:14/1 Horsunlu/Kuyucak/AYDIN |  | 80.000 |  |
| **2** | PAMUKÖREN BRM | Pamukören Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:22 Pamukören /Kuyucak/AYDIN |  | 30.000 |  |
| **3** | SULTANHİSAR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ | Zafer Mah. Bayram Sk. No34/1 Sultanhisar-AYDIN |  | 50.000 |  |
| **4** | AYDIN ÇES MÜDÜRLÜĞÜ | Osman Yozgatlı Mah. 1301 Sokak No:22 Efeler/AYDIN |  | 20.000 |  |
| **5** | KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ | Köprülü-Veysipaşa Mah. Hükümet Bul. No.65 Efeler-AYDIN | 12.000 |  |  |
|  | TOPLAM | | **12.000** | **180.000** |  |
|  | | | |

**KALORİFER YAKITI (KÜKÜRT ORANI%0,1’İ GEÇEN ANCAK%1’İ GEÇMEYEN)**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ:**

**MADDE 1 - İŞİN KONUSU:**

Bu Teknik Şartname, Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan Kalorifer yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı%0,1’İ Geçen Ancak%1’İ Geçmeyen) olarak adlandırılan malların teknik özellikleri, teslim alma, muayene ve kabul koşulları ile diğer hususları kapsar

**MADDE 2 - GENEL HÜKÜMLER:**

1. Akaryakıt ve Kalorifer yakıtı Tüpraş A.Ş. Genel Müdürlüğünün kabul ettiği spesifikasyon cetvelinde belirtilen özelliklere ( standartlara) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tebliğlerine uygun olacaktır.
2. Kalorifer yakıtı TSE Standartlarına ve 12.04.2006 tarihli 26137 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
3. Yüklenici İdare tarafından yazılı, telefonla veya faks ile verilen Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen)siparişini, en geç 24 saat içinde İdarenin göstereceği kuruma ait yakıt tanklarına teslim etmek zorundadır.
4. Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) (Kalorifer Yakıtı 4 Numaralı) kilogram olarak teslim alınacak olup, kilogram üzerinden ödeme yapılacaktır.

**MADDE 3 - TESLİM ALMA ŞARTLARI:**

1. Kalorifer Yakıtı; aşağıdaki tabloda adresleri yazılı kuruluş kalorifer yakıt tanklarına peyder pey teslim edilecektir.
2. Kalorifer Yakıtı tartıya girmeden önce yüklenici, kuruluşa önceden haber verecek ve kuruluşun yetkili bir elemanı tartıda hazır bulunacaktır.
3. Kalorifer Yakıtı teslimatları, mesai günlerinde saat 08.30-16.00 saatleri arasında yüklenici temsilcisinin de hazır bulunması ile yapılacaktır. Kalorifer Yakıtı kuruluşlar tarafından oluşturulan muayene ve kabul komisyonu huzurunda yakıt depolarına boşaltılacaktır.

**MADDE 4 - MUAYENE ŞEKİL VE ŞARTLARI:**

1. Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) kuruluşların görevlendirdiği personel nezaretinde yine kuruluş tarafından kararlaştırılan kantarda, tankerleri akaryakıt depolarına boşaltmadan önce ve tanker boşaltıldıktan sonra aynı kantarda Kilogram olarak tartılarak satın alınacaktır. Tartı miktarları arasındaki fark teslim alınmış yakıt olarak kabul edilecektir. kuruluşlar gerekli gördüğü takdirde herhangi bir kantarda (Dolu veya boş) tekrar tartım yaptırabilecektir. Bu işlemlerden doğacak masraflar yükleniciye ait olacaktır. Dolu veya boş kantar tartımları tartı fişine soğuk damga ile tespit edilecek; elle yazılan kantar fişi kabul edilmeyecektir. Ancak tartı fişlerinin elektronik kantardan çıkmaması halinde imzalı tartı fişi kabul edilecektir. Kantar fişindeki miktar, fatura tanziminde esas alınacaktır. Tartı işlemine ait kantar masrafı ile görevli personelin kantara götürülmesine ve getirilmesine ait masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2. Boşaltma esnasında yakıtın sıcaklık derecesi standartlar ölçüsünde olacaktır. Teslim edilen yakıtın kantarca tespit edilen net Kilogram miktarı olarak, yakıtın analiz sonucunda Rafinerice belirlenen sıcaklıktaki yoğunluğundan bulunacak kilogram miktarları birbirine uygun olacaktır.
3. İdarece her Kalorifer Yakıtı (Kalyak) (Kükürt Oranı %0,1 geçen Ancak %1’i geçmeyen) alımında tahlil için 4 numune alınacaktır. Numune kapları Yüklenici tarafından temin edilecektir. Teslim tarihi, plaka no, tanker şoförünün adı-soyadı ve imzası numune tutanağına yazılacaktır. Numuneler ve numune tutanağı bir naylon torbaya konarak mühürlenecektir. Numunenin bir tanesi tutanakla yüklenici yetkilisine verilecek üç tanesi idare de kalacaktır. Muayene ve Kabul Komisyonu gerek duyduğu takdirde her türlü masraf firmaya ait olmak üzere özel bir tahlil laboratuarına veya kamu kuruluşlarına ait laboratuarlara tahlile gönderebilecektir. Mührü bozulmuş numuneler geçersizdir.
4. Yükleniciye ait veya göstereceği bir akaryakıt istasyonunda, peyderpey teslimi yapılan ürünler konusunda ise İdarece gerek görülmesi durumunda bu teknik şartnamenin 4. Maddesi 3. Fıkrası doğrultusunda idarece akaryakıt istasyonundan numune alınabilecektir.
5. Tahlil sonucunda teslim edilen ürünün şartnamede belirtilen özellikleri taşımadığının anlaşılması halinde sonuç raporu yükleniciye yazılı olarak tebliğ edilecektir. Yüklenicinin tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde yazılı itiraz etmesi halinde, yüklenicide bulunan ikinci numune başka bir laboratuarda tekrar tahlil ettirtecektir. Tahlil sonuçlarının birbirini tutmaması halinde idarede bulunan üçüncü numune başka bir resmi laboratuarda tahlil ettirilecek bu laboratuarın vereceği rapor kesin olacaktır.
6. Firma ve kuruluşun analiz raporuna itirazında; analiz raporu gelinceye kadar geçen süre içinde ödeme işlemleri yapılmayacaktır.
7. Kesinleşen tahlil sonuçları doğrultusunda, teslim edilen ürünün, istenilen evsafa uygun olmadığının tespiti halinde, uygun olmayan teslimata ait ürün bedeli ödenmeyecek ve yüklenici İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Bozuk teslim edilen ürünün iadesinin mümkün olması halinde kurum tarafından yükleniciye iade edileceğinden, iade gününe kadar bu ürünün kullanılan ve eksilen kısmı için firma iade ya da ücret talebinde bulunmayacaktır.
8. Teslim sırasında Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ulusal marker kontrolünün yapıldığına dair belge aranacaktır.

**MADDE 5 - DİĞER HUSUSLAR:**

1. Yüklenici, teslim ettiği sözleşme konusu mallardan dolayı meydana gelebilecek her çeşit zararı (bakım, onarım, tamir ve yedek parça vb.) ödemekle yükümlüdür.
2. Sözleşme konusu malların teslimi sırasında tankerin çevreyi kirletmesi halinde, her çeşit masraf firmaya ait olmak üzere firmaca temizlenecektir.
3. Sözleşme konusu malların teslimi esnasında gerek tankerde, pompa istasyonunda ve gerekse satıcı görevlilerinden zuhur edebilecek herhangi bir yangın veya kazadan kuruluş sorumlu değildir. Oluşabilecek yangın veya kazada kurumumuza gelecek her türlü zarar firma tarafından karşılanacaktır.
4. İş güvenliği, işçi sağlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun gerektirdiği vecibelerin yerine getirilmesinden yüklenici sorumludur.
5. Yüklenici tarafından düzenlenecek faturada alınan ürünün cinsi, tutarı, toplam miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, sözleşmede belirtilen indirim oranı ve tutarı ile indirimli bakiye tutarı ayrı ayrı belirtilecektir.
6. Yüklenici hakediş faturasını her ayın sonunda tesellüm fişleri ile beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın İl Valiliklerine bildirmiş olduğu KDV hariç resmi fiyat tarifesi ile birlikte ödemeyi yapacak Kuruma teslim edecektir. 2021 yılı bütçesinden yapılacak ödeneklerin geç gelmesinden dolayı, ödeneğin olmaması ve hak ediş ödemesinin yapılmaması gerekçe gösterilmeyecek, talep edilen yakıtların teslimi yapılacaktır. Hak ediş bedelleri ödeneklerin açılıp tahsis edildiğinde ödemeler yapılacaktır.
7. Bu teknik şartname 3 (üç) sayfa, (kalorifer yakıtı teknik şartnamesi) 5 (Beş) maddeden ibaret olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda 10109/2004tarih ve 25579 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

**EKLER :**

Ek-1 : Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar Teslim Edilecek Ürün Miktarları Listesi

**2021 YILI KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) İHTİYAÇ LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **KURULUŞ ADI** | **ADRESİ** | **KALYAK**  **(KG)** |  |  |
| **1** | NAZİLLİ SHM | Yeşilyurt Mahallesi 380 Sokak No: 114 Nazilli / AYDIN | 12.000 |  |  |
| **2** | AKBÜK HUZUREVİ | Adnan Menderes Mahallesi 1028 Sokak 101 cad. Akbük/Didim/AYDIN | 40.000 |  |  |
| **3** | SÖKE HİLMİ FIRAT HUZUREVİ | Yeni Camii Mah. 2. Bahar Sk. No:6 Söke/AYDIN | 140.000 |  |  |
|  | TOPLAM | | **192.000** |  |  |
|  | | | |