**2020 YILI OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİYLE 9 AY SÜRELİ AKARYAKIT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Madde 1 -** İşin Konusu, Kapsamı ve Tanımları

**İdare**  : Germencik Belediye Başkanlığı

**Yüklenici**  : Üzerinde ihale bırakılan ve sözleşme imzalanın şahıs/firma

**OTTS** : Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi

**İşin Konusu**  : İdareye bağlı hizmet araçlarının üçüncü madde cinsi ve miktarı belirtilen akaryakıt ihtiyaçlarının yüklenici tarafından karşılanmasıdır.

**Madde 2 –** Yüklenici vermeyi taahhüt ettiği akaryakıtı kendi adı altında işlettiği akaryakıt istasyonları (bayi) ile özel anlaşmalarla bayilik kapsamına aldığı istasyonlar vasıtası ile verecektir.

**2.1.** İstekli, Türkiye’de bulunan OTTS’ne sahip akaryakıt istasyonları listesini teklifi ile beraber idareye verecektir ve bu listedeki istasyon sayıları ile ilgili olarak çelişkiye düşülen durumlarda idare bilgileri teyit ettirecek, idarenin tespit ve temin ettiği sayı ile listeler geçerli olacaktır.

**2.2.** **İsteklinin Germencik İlçesi sınırları içerisinde OTTS’ne kayıtlı en az bir adet akaryakıt istasyonu bildirmesi zorunludur. Bu şartı sağladığını belgelendirmeyen isteklinin teklifi reddedilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**2.3.** Sözleşme geçerlilik süresi dahilinde Germencik İlçesi sınırları içerisinde idarenin yakıt alabileceği en az bir istasyonun faaliyetine devam etmesi zorunludur. Bu şartın sözleşme imzalandıktan sonra kaybedilmesi halinde yüklenici en geç (3) üç takvim günü içerisinde idarenin araçlarına OTTS ile yakıt verebilecek tedbiri almak zorundadır. Böyle bir durumda yükleniciye telefon ile bilgilendirmenin yapıldığına dair tutanak tanzim edilmesi, yüklenicinin (3) üç takvim günü içerisinde idarenin araçlarına yakıt temin etmemesi halinde teminatlar gelir kaydedilerek sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilecektir.

**2.4.** Yüklenici; akaryakıt verme hizmetini, idare araçlarına günün 24 saati süresince kesintisiz verebilmelidir. Bu hizmetin aksamaması için yüklenici tüm tedbirleri almak zorundadır. Aksi durumlarda doğacak tüm hukuki sorunlar ve maddi hasarların tazmininden idareye karşı sorumludur.

**2.5.** OTTS’nin herhangi bir nedenle geçici veya sürekli devre dışı kaldığı durumlarda günün hangi saatinde olduğuna bakılmaksızın yüklenici ile sözlü veya yazılı olarak iletişime geçildiği andan itibaren araçların akaryakıt alması en geç 1 (bir) saat içerisinde sağlanacaktır ve hiçbir aksaklık yaşanmasına müsaade edilmeyecektir. Yüklenici bu durumlar için önceden gerekli tedbirleri de almak zorundadır. İstekliye telefon ile bildirim yapılmasına rağmen aksaklığın giderilmediğinin idare tarafından bir tutanakla tespit edilmesi durumunda her tutulan tutanak için yüklenicinin takip eden ilk hakedişi üzerinden sözleşme bedelinin %0.02’si (onbindeikisi) tutarında ceza kesilecektir.

**2.6.** İstekli, Germencik İlçesi sınırları içerisinde OTTS’ne kayıtlı akaryakıt istasyonu vasıtasıyla idarenin akaryakıt alımını sözleşme süresi boyunca kesintisiz olarak sağlamak zorundadır. Olası problemlerde aykırılık en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde giderilmelidir. İstekliye telefon ile bildirim yapılmasına rağmen idarenin, Germencik İlçesi sınırları içerisinde OTTS’ne kayıtlı akaryakıt istasyonu vasıtasıyla en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde yakıt almasının sağlanmadığının tutanakla tespit edilmesi durumunda aksaklığın giderilmediği her takvim günü için yüklenicinin takip eden ilk hakedişi üzerinden sözleşme bedelinin %0.02’si (onbindeikisi) tutarında ceza kesilecektir.

**Madde 3 -** Alınacak akaryakıt ürünleri ve özellikleri

**Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 8.500 Litre**

**Motorin (Diğer) : 245.000 Litre**

Kurşunsuz Benzin (95 oktan): **Otomotiv yakıtları - Kurşunsuz benzin - Özellikler ve deney yöntemleri** **TS EN 228:2012+A1**

Motorin (Diğer) : **Otomotiv yakıtları - Dizel (motorin) - Gerekler ve deney yöntemleri** **TS EN 590:2013+A1** özelliklerini (uygulamadaki son şekliyle) ihtiva edeceklerdir.

Yüklenici tarafından verilecek akaryakıt ürünleri ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen evsaf ve niteliklere uygun olarak, imal ettikleri ve ürettikleri mallar olacaktır. Satın alınacak akaryakıtın ulusal marker kontrolü yapılmış olacaktır.

**Madde 4 -** İhale konusu **kurşunsuz benzin (95 oktan)** ve **motorin (diğer)** alımları, yükleniciyeait, taşıtı otomatik olarak tanıyan **OTTS’ne** sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinin bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından idareninaraçlarının ihtiyacı nispetinde yapılacaktır. İdarenin araçlarına akaryakıt hiçbir zaman bidon, teneke vb. kaplarla verilmeyecektir. (Ot biçme ve ilaçlama makineleri için alınacak olan kurşunsuz benzin 95 oktan istisna olup; ilgili birimin yakıt alım kartı olmadan akaryakıt verilmeyecektir.)

**4.1.** Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici, sözleşme süresi içinde idareninaraçlarına (idare envanterine sonradan dahil edilen tüm araçlar da dahil) **OTSS’**ne ait cihaz ve eklentilerinin takma ve sökme giderleri için hiçbir ücret talep etmeyecektir.

**4.2.** İdareninaraçlarına takılan cihazların bakım, onarım ve servis hizmetlerinin tamamı yükleniciye ait olup,yüklenici hizmetleri ücretsiz yapacaktır. Takılan cihazlardan değiştirilmesi gerekenler yüklenicitarafından değiştirilecek, bunun için yüklenici herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

**4.3.** Yükleniciye, idarenin araçlarına taktığı cihazlar için kullanım hakkı veya bedeli, sigorta bedeli, nakliye ve kargo bedeli ve bu gibi adlar altında her hangi bir ücret ödenmeyecektir.

**4.4.** İdarenin araçlarına takılan cihazların arızalı olmasından, istasyonlarda akaryakıtın bu araçlara doldurulurken ve doldurulduktan sonra yüklenicinin dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmali gibi nedenlerle idarenin araçlarında oluşan tüm zararların tamamının tazmininden yüklenici sorumludur.

**Madde 5 -** Araçlara takılan cihazlar aşağıda belirtilen özellikleri taşıyacaktır.

**5.1.** OTSS ile akaryakıt verilen taşıtlar hakkında aşağıda belirtilen bilgi ve dokümanları verebilecek nitelikte olacaktır.

**5.2.** Akaryakıt ikmalinin hangi tarih ve saatte yapıldığını gösterecek,

**5.3.** Aracın özelliklerine göre verilmesi gereken akaryakıtın cinsini belirtecek,

**5.4.** Verilen akaryakıtın litre karşılığı miktarını gösterecek,

**5.5.** Yüklenici tarafından idareye ait taşıtlara akaryakıtın verildiği ili ve istasyon adını ve fiş numarasını gösterecek,

**5.6.** Yakıt ikmali yapan taşıtın plakasını gösterecek,

**5.7.** Araçlara yanlış akaryakıt konma ihtimalini ortadan kaldıracak nitelikte olacak,

**5.8.** Her gün akaryakıt alınan araçlar internet sistemine yüklenecek, idare alınan akaryakıt miktarını tespit edebilecek,

**5.9.** Sözleşmenin yapılmasına müteakip (10) on gün içerisinde yüklenici sisteme ilişkin gerekli kodları açacak, idareye ait araçların bilgilerine göre taşıt kimlik ünitelerini programlayacak, gerekli tüm şifre ve kullanıcı kodlarını idareye verecektir,

**5.10.** Kontrol ünitesi tüm dolum faaliyetlerini kontrol edip denetleyecek, her satışa ait bilgileri verecek ve aldığı bilgileri internete vererek idarenin konuyu izlemesini sağlayacaktır,

**5.11.** Cihaz, firma ve kullanıcıya ait tüm bilgileri taşıyacaktır. Doluma ait bilgileri, pompaya iletecektir,

**5.12.** Sistem departman tanımlanmasına imkan verecek yapıda olacaktır, akaryakıt alan birimler için ayrı ayrı departman tanımlanarak hakkediş dönemlerinde faturalarının ayrı ayrı düzenlenmesi sağlanacaktır.

**5.13.** İdare isteği doğrultusunda araçların akaryakıt alımlarını yüklenici tarafından sağlanan on-line sistem üzerinden ya da yükleniciye ait elektronik posta, faks vb. iletişim yöntemleri üzerinden bildirimde bulunarak kısıtlama, durdurma ve yeniden başlatma, **OTTS**’ne araç ilavesini gerçekleştirebilecektir. Bu işlemlerin neticesinde oluşacak tüm aksaklıklar ile yersiz ve yanlış akaryakıt verilmesi engellenecektir. Anlaşmazlık durumlarında idare kayıtları esas alınacaktır,

**5.15.** İdare gerek görmesi halinde, bazı bölgelerde ya da bazı araçlara akaryakıt verilmemesini isteyebilir,

**Madde 6 -** Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici sistemle ilgili yapması gereken tüm işlemleri işe başlama tarihinden önce tamamlayacaktır. Yükleniciidarenin internet üzerinden sisteminin takibini yapabilmesi için gereken hazırlıkları yapacak ve sürekli internet üzerinden kesintisiz olarak iletişimi sağlayacaktır.

**Madde 7 -** Akaryakıt alımına ait bir alım listesi faturalarla birlikte ve her faturanın eki olarak yüklenici tarafından idareye verilecektir. **OTTS’**ne kayıtlı taşıtlara akaryakıt verme işlemi sırasında; yakıt alınan bayinin adı adresi, telefonu, yakıt alan aracın plakası, varsa kilometresi, yakıt alınan tarih, saat, pompa numarası, alınan yakıtın cinsi, birim fiyatı, miktarı ve toplam alınan yakıt tutarı bilgilerini kapsayan iki nüshalı fişin bir nüshası aracın görevlisine verilecek diğer nüshası ise istasyon yetkilisinde kalacaktır.

**Madde 8 -** Sisteme kayıtlı olmayan hiçbir taşıta akaryakıt verilmeyecektir. Ancak, sözleşme süresi içinde idareye yeni alınan veya idare tarafından kullanılması gerekli görülen aracın bilgilerinin idare yetkilisi olarak belirlenen kişi tarafından yükleniciye önceden bildirilmesi halinde sisteme dahil edilecektir. Sözleşme süresi içerisinde idarenin gerekli gördüğü araçların sistemden çıkarılması sağlanacak bununla ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

**8.1.** Sistem, aracın akaryakıt ikmali yapılan taşıt destek cihazları dışında başka araca akaryakıt vermeyecektir.

**8.2.** Taşıtlara yakıt dolumu sırasında OTSS ile çalışan akaryakıt pompa tabancası aracın yakıt deposundan çekildiği anda dolum otomatik olarak sona erecektir.

**Madde 9 -** OTTS’ne kayıtlı taşıtlara montajı yapılan cihazlarda meydana gelebilecek arızalar yüklenici tarafından en geç (yedi) iş günü içerisinde ücretsiz giderilecektir. Bu süre zarfında araçların “arıza formu” ya da “taşınabilir yakıt alım kartı” ile yakıt alması sağlanacaktır.

**Madde 10 -** Yüklenicininidareyesözleşme süresincevereceği tüm mal ve hizmetler için (idari ve teknik olarak) her zaman idarenin kolaylıkla ulaşabileceği yetkili bir görevli tayin edecek ve bu görevlinin iletişim bilgilerini idareye bildirecektir. Arıza ve aksaklıklarla ilgili olarak bu personel ile telefon vasıtasıyla irtibat kurulacaktır.

**Madde 11 –** Her ödeme döneminde, idareile yüklenici arasındabelge karşılaştırması yapılacak, farklılık çıkması halinde araçlarımıza akaryakıt alımı sırasında verilen fişlerdeki mal miktarları esas alınıp gerekli düzeltmeler yapılarak fatura düzenlenip idareye verilecektir. OTTS’den çıkarıldığı, kısıtlandığı, durdurulduğu, yükleniciye bildirildiği halde bu yönde işlem tesis edilmemesinden kaynaklanan tüm akaryakıt kaçaklarından yüklenici sorumludur ve idareden bununla ilgili olarak herhangi bir hak ve alacak talep edemez.

**Madde 12 –** Cihaz takılan taşıtların satılması, çalınması, kaybolması, kaza geçirmesi vb. nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, idare bu durumu yükleniciye bildirecek ve yakıt alımının durdurulması sağlanacaktır.

**Madde 13 –** Araçlara tanıma cihazları, İdare yerleşkesinde veya İdarenin göstereceği bir yerde idarenin belirleyeceği program dahilinde takılacaktır ve idare, cihazların montajı sırasında gerekli olan yardımı sağlayacaktır.

**Madde 14 –** Alınacak akaryakıtın idari ve teknik şartname ile sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, yükleniciye önceden haber vermeksizin idare tarafından kontrol edilebilecektir. Alınan numunelerin TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygun çıkmaması, numunelerde pislik, su vb. artık ve yabancı maddeler bulunması halinde teslim edilen malın tümü yüklenici tarafından geri alınarak aynı miktarda yenisi ücretsiz olarak teslim edilecektir.

**14.1.** Kontrol işleminin yapılmasına ait akaryakıtın alınması, muayene ve tahlil edilecek yere götürülmesi, tahlil ve muayene bedelleri ile birlikte araçlarda oluşacak hasar ve zararın giderilmesi ve tazmini gibi tüm giderler yüklenici tarafından eksiksiz karşılanacaktır.

**Madde 15 –** İdarenin OTTS’ne bağlanacak toplam araç tipi ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. Belirtilen bu sayıların sözleşme süresi içerisinde değişikliğe uğraması halinde yüklenici gerekli tüm OTTS cihaz temini ve montajını ücretsiz olarak sağlayacaktır. Cihaz sökülmesi gerekirse bu işlemde yüklenici tarafından ücretsiz olarak yaptırılacaktır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Araç Tipi** | **Miktarı** |
| Otomobil | 4 |
| Kamyonet (Minibüs, Pick-Up vb) | 20 |
| Otobüs | 2 |
| Kamyon | 23 |
| Traktör | 8 |
| İş Makinesi | 9 |
| Toplam | 65 |

İş bu teknik şartname (4) dört sayfa ve (15) on beş maddeden ibaret olup, aşağıda bilgileri yazılı idare personeli tarafından düzenlenmiştir. 18.02.2020

Ersin BADEM Yusuf ÇETİNKAYA Hamza AKDAĞ

Des.Hiz.Md.Vek. Temizlik İşl.Md.Vek. Fen İşl.Md.Vek.