|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YIKIM YAPTIRILMASI İŞİ YAPILACAK İŞLER LİSTESİ** | | | | |
| **SIRA NO:** | **POZ NO** | **İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI** | **MİKTARI** | **BİRİM** |
| 1 | 77,100,1003 | Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı | **2.350,000** | M3 |
| 2 | 77,100,1005 | Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı | **1.460,000** | M3 |
| 3 | 48,690,1002 | Demir Çatı Makası, Profil veya Sac Kolon, Kriş Aşık gibi İmalatın Sökülmesi | **46,020** | TON |
| 4 | 77,100,1026 | SAC VE ASBEST ELYAFLI ÇATI ÖRTÜSÜ SÖKÜLMESİ | **1.216,000** | M2 |
| 5 | 77,100,1042 | HER TÜRLÜ DEMİR (KAPI, PENCERE, CAMEKAN, KORKULUK, PARMAKLIK, SAÇ KAPI KASASI, vb.) İMALAT SÖKÜLMESİ | **1.100,000** | KG |
| 6 | 10,100,1081 | ELEKTRİK USTASI | **90,000** | SA |
| 7 | 10,100,1082 | TESİSAT USTASI | **90,000** | SA |
| 8 | 10,100,1083 | ELEKTRİK USTA YARDIMCISI | **90,000** | SA |
| 9 | 10,100,1084 | TESİSAT USTA YARDIMCISI | **90,000** | SA |
| 10 | 10,100,1062 | DÜZ İŞCİ | **240,000** | SA |
| 11 | nakliye analizi | ÇIKAN MALZEMENİN ALANDAN UZAKLAŞTIRILMASI (20km) | **41,000** | M3 |
| 12 | nakliye analizi | ÇIKAN MALZEMENİN ALANDAN UZAKLAŞTIRILMASI (10km) | **3.769,000** | M3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DİDİM BELEDİYESİ YIKIM YAPTIRILMASI İŞİ BİRİM FİYAT TARİFLERİ** | | | |
| **SIRA NO** | **POZ NO** | **İMALATIN CİNSİ AÇIKLAMASI** | **BİRİM** |
| 1 | 77,100,1003 | Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ : Yıkılan yerin boyutlarına göre hacmi hesaplanır. | **M3** |
| 2 | 77,100,1005 | Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının 1 m³ fiyatı | **M3** |
| 3 | 48,690,1002 | Demir,çatı makası,münferit veya birleşik olarak kullanılan profil veya saçtan yapılmış olan kolon,kiriş,aşık gibi imalatın sökülmesi için işçilik,her türlü malzeme ve zayiatı , alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 ton fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir. ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. | **TON** |
| 4 | 77,100,1026 | Saç (oluklu veya düz) veya asbest elyafı çatı örtüsünün sökülmesi için, her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.  Ölçü: Sökülen çatı örtüsü meyilli Satıh üzerinden hesaplanır. | **M²** |
| 5 | 77,100,1042 | Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü demir imalat sökülmesinin 1 kg fiyatı: ÖLÇÜ : Sökülen imalatın ağırlığı tartılarak tutanağa geçirilir. | **Kg** |
| 6 | 10,100,1081 | İşçilikler | **Sa** |
| 7 | 10,100,1082 | İşçilikler | **Sa** |
| 8 | 10,100,1083 | İşçilikler | **Sa** |
| 9 | 10,100,1084 | İşçilikler | **Sa** |
| 10 | 10,100,1062 | İşçilikler | **Sa** |
| 11 | nakliye analizi | ÇIKAN MALZEMENİN ALANDAN UZAKLAŞTIRILMASI (20km) | **M3** |
| 12 | nakliye analizi | ÇIKAN MALZEMENİN ALANDAN UZAKLAŞTIRILMASI (10km) | **M3** |