**İŞ ELBİSESİ (Ceket + Pantolon+Şapka)**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. **KONU**

Bu Teknik Şartname, Aydın Orman İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 107 adet “İş Elbisesi (pantolon, ceket ve şapka)” satın alınmasında kullanılacaktır.

1. **GENEL HUSUSLAR**

2.1. İstekli bu şartnamenin 1.maddesinde belirtilen malzemenin tamamına teklif verecektir.

2.2. İdare, satın alınacak malzemeleri (kumaş, iplik vb.) TSE, Üniversite veya benzeri resmi kurum ve kuruluşlara test masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere şartnamede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının tespiti için test ettirecektir.

2.3. İş Elbisesi (pantolon, ceket ve şapka) beden ölçüleri sözleşme aşamasında yüklenicinin terzi tarafından bireysel alınacaktır.

2.4.Yangın işçileri için alınacak 53 adet iş elbisesinin (pantolon, ceket ve şapka) rengi turuncu (Uluslar arası Renk Kataloğu RAL’a göre RAL 1033 kodu) olacaktır.

2.5. Arazöz, Su Tankeri ve İlk Müdahale Ekipleri Operatörleri için alınacak 54 adet iş elbisesinin (pantolon, ceket ve şapka) rengi bordo(Uluslar arası Renk Kataloğu RAL’a göre RAL 3000 kodu) olacaktır.

2.6. Elbiseler teslim edilirken Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ve renklerine göre ayrı ayrı kolilenerek teslim edilecektir.

2.7. Tüm iş elbisesi temin ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 60 gündür.

**Yangın İşçileri İçin Alınacak Elbise’de;**

***3.1.Ceket Teknik Özellikleri;***

3.1.1.Ceket 16/12 % 100 Pamuklu kumaştan Spor Yaka olarak imal edilecektir.

3.1.2. Kumaş şartname ekinde örneği gösterilen yangın işçileri için turuncu renkte, arazöz, su tankeri ve ilk müdahale ekipleri operatörleri için bordo renkte, Zımparalanmış Sanforlu Reaktif boyalı olacaktır.

3.1.3. Kumaşta en az % 3 çekme payı olacaktır.

3.1.4. Elbisenin sol göğsünde **OGM** arması olacak.

3.1.5. Göğüs hizasında 3 cm’lik bedeni çevreleyen ve kol omuz altı da dahil komple fosfor olacak ve Kolda da 3 cm’lik fosfor olacaktır.   
3.1.6. Göğüs kısmında 2 adet fermuarlı yarma cep, ceplerin altında 2 adet kapaklı cep olacaktır. Cep ölçüleri eni 19 cm ve boyu 29 cm şeklinde olacaktır.

3.1.7. Yanlarda 16 cm büzgülü lastik olacak, kollarda manşet olup, çek-aç şeklinde olacaktır. 3.1.8. Ceket önden gizli fermuarlı, fermuarlar aynı renk olacaktır.

3.1.9. 53 adet turuncu 54 adet bordo olmak üzere toplamda 107 adet olacaktır.

3.1.10.Ceket yaka içinde boğaz koruyucu olacaktır. Ceketlerin sırtında siyah renkli **Aydın Orman İşletme Müdürlüğü** yazısı yazılacaktır.

***3.2. Pantolon Teknik Özellikleri;***

3.2.1. Pantolon da ceket ile aynı özellikleri taşıyan 16/12 % 100 Pamuklu kumaştan imal edilecektir

3.2.2. Kumaş yangın işçileri için turuncu renkte, arazöz, su tankeri ve ilk müdahale ekipleri operatörleri için bordo renkte, Zımparalanmış Sanforlu Reaktif boyalı olacaktır.

3.2.3. Kumaşta en az % 3 çekme payı olacaktır.

3.2.4.Kemer kısmı 4 cm, köprüleri 6 cm, önlerde 2 adet ve yanlarda 2 adet körüklü komando cep (eni 15 cm, boyu 22 cm) yapılacak olup, cepler kapaklı olacaktır.

3.2.5. Diz altında 3 Cm bacağı saran fosfor olacaktır.

3.2.6. 53 adet turuncu 54 adet bordo olmak üzere toplamda 107 adet olacaktır.

**4-ŞAPKA TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

4.1.Şapkanın kumaşı elbise kumaşından olacaktır.  
4.2.Şapkanın Önünde siperliğin 2 cm üzerinde Orman Genel Müdürlüğü’nün 5x5 cm ölçülerinde arması olacaktır.  
4.3.Şapka sayısı ve rengi elbise sayısı kadar olacaktır.  
4.4.Önden siperlikli ve arkadan ayarlamalı cırtlı kumaş olmalıdır.  
4.5. 53 adet turuncu ve 54 adet bordo renk olmak üzere toplam 107 adet olacaktır. .

İş bu teknik şartname 2 sayfa olup 4 ana maddeden ibarettir.

PANTOLON+CEKET+ŞAPKA

…/03/2021

Mehmet UYSAL İsmail ILGIN   
 İşletme Müdür Yardımcısı İşletme Şefi

…/03/2021

UYGUNDUR  
Mustafa KORUK  
İşletme Müdürü