**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2021/141132

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 15.115.1213 | Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması | metreküp | 96 |  |  |
| 2 | 43.675.1003 | Şap yapılması (su geçirmezlik katkılı 2.5 cm kalınlıkta 500 dozlu) | metrekare | 3.160 |  |  |
| 3 | Özel-1 | Çimento esaslı silis dumanı ve lif içeren polimer modifiyeli klor geçirgenliği düşük. Tiksotropik özellikli tek bileşenli en 1504-3 E göre R4 sınıfı tamir harcı ile tamir yapılması | metrekare | 2.108,34 |  |  |
| 4 | Özel-2 | 2 kat halinde negatif ve pozitif taraftan 13 bar basıncının altında olmamak kaydıyla içme ve kullanma suyuna uygunluk belgeli En 1504-2 standardında CE belgeli yalıtım harcıyla tavana kadar yalıtım yapılması | metrekare | 2.108,34 |  |  |
| 5 | Özel-3 | 500 mm çaplı çelik boru etrafının epoksi reçine bazlı yapıştırıcı ve tamir harcı ile enjeksiyon yapım işi ve bu kısımların yalıtımın yapılması | adet | 9 |  |  |
| 6 | 15.120.1002 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) (nakliye dahil) | metreküp | 71,2 |  |  |
| 7 | 15.120.1005 | Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı, nakliye dahil) | metreküp | 71,2 |  |  |
| 8 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (Beton nakli dahil) | metreküp | 5,88 |  |  |
| 9 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (Beton nakli dahil) | metreküp | 53 |  |  |
| 10 | 15.180.1003 | PLYWOOD ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 140 |  |  |
| 11 | 18.185.1001 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0.00-4.00 m arası) (nakliye dahil) | metreküp | 122,5 |  |  |
| 12 | 15.185.1011 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli dış cephe iş iskelesi yapılması (0.00-51.50 m. arası) (nakliye dahil) | metrekare | 36 |  |  |
| 13 | 15.160.1003 | Ø8 - Ø12 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliye dahil) | ton | 0,88 |  |  |
| 14 | 15.160.1004 | Ø14 - Ø28 mm Nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (nakliye dahil) | ton | 3,84 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır