TRiBÜN KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sabit tribün koltukları İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesi standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

2-Ürün kesinlikle geri dönüşüm ürününden elde edilmemeli

3-Ürün orijinal polipropilen hammaddeden üretilmelidir.

4-Üründe renk solması olmaması için gerekli hassasiyet gösterilmelidir

5-Kırılmaya sökülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

6-Koltuklar dört noktadan zemine monte edilebilmelidir. Zemine montajı yapılan koltukların vida yerleri kapaklarla kapanmalıdır.

7-Oturma yerinde su tahliyesi yapılacak şekilde üretilmelidir.