**ÖZ-20 3 MT UTP CAT6 PATCHCORD**

1. UTP kablolar, aktif iletişim cihazlarına doğrudan bağlanmayacak, 3m uzunluğunda RJ-45 konnektörlü CAT6 aktarma kabloları ile bağlanacaktır.

2. UTP RJ45 konektör materyali Polycarbonate UL 94 V-2 olmalıdır

3. Duvar prizleri ile bilgisayar bağlantıları 3 metrelik, ethernet anahtar ile UTP patch panel bağlantıları ise 1 metrelik CAT6 standardında patch kablolar ile yapılacaktır.