**LNB** (LOW NOİSE BLOCK) **ÖZELLİKLERİ**

1. FULL HD yayınlar inin uyumlu LNB olacaktır

2. En az 2 yıl garantisi olacaktır

3. Bütün çanaklara uyumlu olacaktır

4. Bağımsız 8 Çıkış - 8 Uydu Alıcısı kullanımına uygun olacaktır

5. Frekans:10.7– 12.75 GHz

6. Gürültü Seviyesi:0.1 dBLo:9.75 / 10.600 GHz

7. 1. kalite ürün olacaktır

**ÇANAK UYDU ANTENİ - 120 CM.**

1. En az 2 yıl garantisi olacaktır

2. Elektrostatik F**ırın boyalı olacaktır.**

**3. Reflektör Malzemesi kaliteli Galvaniz Sac veya Alüminyum olacaktır**

4. Anten Gövdesi: paslanmaz, galvanizli veya galvaniz kaplamalı

5. **Odak uzaklığı (F / D**) en az 0,50 olacaktır

**6.** 1. kalite ürün olacaktır

7. Anten tipi: off-set olacaktır

8. LNB bağlantısına uygun olacaktır

9. Yer ve Duvar ayakları aparatları olacaktır (Ayarlanabilir)