**DENİZLİ ÇAMELİ OVASI AT VE TİGH**

**KAPSAM**

Bu iş genel olarak;

1. Arazi Toplulaştırma ve TİGH mühendislik işleri
2. Tarla içi yolları yapımı işleri
3. Eski parsel sınırlarının düzeltilmesi
4. Diğer tarla içi geliştirme işlerini kapsar.

Stabilize Malzeme Ocağı ve Proje Sahası arasındaki mesafeler:

# PROJENİN YERİ

Denizli İli Çameli İlçesi mahalleleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toplulaştırma Mühendislik İşleri** |  |  |
| Proje Sahasındaki Toplam Mahalle Sayısı | : | 7 |
| Proje Sahasında Toplam Toplulaştırılacak Alan | : | 2002 Ha |
| **İnşaat İşleri** |  |  |
| Toplam yapılacak 6 m genişliğindeki tarla içi yol miktarı | : | 64 km |
| Toplam yapılacak 4 m genişliğindeki tarla içi yol miktarı |  | 97 km |

Stabilize (Tuvenan) Malzeme Ocağı ve Proje Sahası arasındaki mesafeler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Malzeme Adı | Ortalama Taşıma Mesafesi  (Km) | “A”Katsayısı |
| Stabilize | 13 | 1,25 |
| Beton Büz | 70 | 1,25 |
| Toprak | 5 | 1,25 |