**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2021/882915

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | HAT-400K | Ø400 mm betonarme boru döşenmesi (kırmataş gömlekleme ve yataklamalı) | metre | 1.091 |  |  |
| 2 | BACA-400K | Ø400 mm muayene bacaları (kırmataş gömlekleme ve yataklamalı) (kırmataş ile geri dolgu) | adet | 24 |  |  |
| 3 | KÇRL-PS-TM1 | TMY-1 Baca Tipi Paket Terfi Merkezi | adet | 1 |  |  |
| 4 | KÇRL-PS-TH | TMY-1 AAT Arası Terfi Hattı | metre | 4.129 |  |  |
| 5 | KÇRL-PS-DG | Betonarme gömlek içerisinde kanalizasyon hattı yapılması (muhtelif kesimlerde) | metre | 600 |  |  |
| 6 | İLT-TAHLİYE | Tahliye keşfi (İletim hatlarında) | adet | 3 |  |  |
| 7 | İLT-VANTUZ | Vantuz odası keşfi (İletim hatlarında) | adet | 3 |  |  |
| 8 | Ø400'LÜK BORU | Ø400 mm entegre contalı. Buhar kürlü (muflu) beton boru ile kanalizasyon hattı döşenmesi (hendek dolgusu. %60 kazıdan çıkan malzeme. %40 stabilize malzeme ile) | metre | 510 |  |  |
| 9 | Ø400'LÜK BACA | Ø400 mm Çıkış çaplı. Buhar kürlü 500 dozlu prefabrik kanalizasyon muayene bacası imalatının yapılması (Temel dolgusu. %60 kazıdan çıkan malzeme. %40 stabilize malzeme ile) | adet | 10 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)