**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/1190132

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) | metreküp | 620 |  |  |
| 2 | 2 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 310,96 |  |  |
| 3 | 5 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 125 |  |  |
| 4 | 4 | Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 310 |  |  |
| 5 | 5 | 2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı, zemin kaplaması yapılması (ESD yüzey (statik elektriği yüzeyde tutmayıp, toprağa ileten yüzey) istenen zeminlere) | metrekare | 113 |  |  |
| 6 | 6 | Granit agregalı terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 2) eğilme dayanımı minimum 3,2 mpa aşınma direnç sınıfı (3-h),1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 360 |  |  |
| 7 | 7 | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levhalar ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 80 |  |  |
| 8 | 8 | 2 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile duvar kaplaması yapılması (2cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey işlemli) | metrekare | 36 |  |  |
| 9 | 9 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | metrekare | 995 |  |  |
| 10 | 10 | Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti | saat | 28 |  |  |
| 11 | 11 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 625,25 |  |  |
| 12 | 12 | Mont.Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 20 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 625,25 |  |  |
| 13 | 13 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 40 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 149,3 |  |  |
| 14 | 14 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 506,2 |  |  |
| 15 | 15 | Mont.Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 63 mm 10 atmosfer (bina dışında toprağa döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 506,2 |  |  |
| 16 | 16 | Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 90 mm 10 atmosfer (bina dışında kanallar içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 175,2 |  |  |
| 17 | 17 | Mont.Sert pvc plastik içme suyu borusu ø 90 mm 10 atmosfer (bina dışında kanallar içinde döşenmesi halinde yapıştırma ve geçme muflu boru montaj malzemesi bedeli dahil) | metre | 175,2 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)