**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ\***[[1]](#footnote-1)

İhale kayıt numarası:2022/270756

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A[[2]](#footnote-2)1* | | | | | *B[[3]](#footnote-3)2* | |
| **Sıra No** | **İşKalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 1 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | metreküp | 3.000 |  |  |
| 2 | 2 | Alçı levhalar ile çift iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 12,5 mm standart alçı levha ile) | metrekare | 250 |  |  |
| 3 | 3 | Kuru hava filtresi (elem.temizlenen) 1501-3000 metreküp/h. | adet | 40 |  |  |
| 4 | 4 | 4000 metreküp/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 3 |  |  |
| 5 | 5 | Demont.4000 metreküp/h tavan tipi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazları | adet | 4 |  |  |
| 6 | 6 | En geniş kenarı 600 mm.ye kadetar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması | metrekare | 50 |  |  |
| 7 | 7 | Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron al kaplama | metrekare | 100 |  |  |
| 8 | 8 | Demont.Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron al kaplama | metrekare | 150 |  |  |
| 9 | 9 | Mont.Hijyenik ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden hava kanalı 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron al kaplama | metrekare | 150 |  |  |
| 10 | 10 | Toplayıcı menfez tek sıra kanatlı 3601-4500 cmetrekare | adet | 30 |  |  |
| 11 | 11 | Menfez damperi 3601-4500 cmetrekare | adet | 30 |  |  |
| 12 | 12 | 33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 13 | 13 | Demont.33 kw soğutma kapasitesi (nom),37 kw ısıtma kapasitesi (nom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 14 | 14 | 44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 15 | 15 | Demont.44 kw soğutma kapasitesi (nom),49 kw ısıtma kapasitesi (nom) tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu | adet | 1 |  |  |
| 16 | 16 | Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW., ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 4 |  |  |
| 17 | 17 | Demont.Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW., ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW. kaset tipi iç ünite | adet | 4 |  |  |
| 18 | 18 | Kablolu uzaktan kumanda cihazı | adet | 5 |  |  |
| 19 | 19 | Bakır boru grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 120 |  |  |
| 20 | 20 | Bakır boru grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 50 |  |  |
| 21 | 21 | Bakır boru grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 120 |  |  |
| 22 | 22 | Bakır boru grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 85 |  |  |
| 23 | 23 | Bakır boru grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 60 |  |  |
| 24 | 24 | Bakır boru grubu 1 " 1,2 mm (13 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 132 |  |  |
| 25 | 25 | Bakır boru grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 84 |  |  |
| 26 | 26 | Bakır boru grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 105 |  |  |
| 27 | 27 | Bakır boru grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm izo) bakır borulama tesisatı | metre | 125 |  |  |
| 28 | 28 | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3\*40 a. | adet | 10 |  |  |
| 29 | 29 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | metre | 100 |  |  |
| 30 | 30 | 3 fazlı 1500 d/min. elektrik motoru 7.5 kw. | adet | 10 |  |  |
| 31 | 31 | 20 hp rooftop kompresörü | adet | 4 |  |  |
| 32 | 32 | Sürücü ana kart | adet | 4 |  |  |
| 33 | 33 | Kondenser Fanı | adet | 20 |  |  |
| 34 | 34 | R410-A soğutucu gaz | kilogram | 500 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-3)