|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME  GENEL HÜKÜMLER :   1. İnşaat Sahasının Yer Teslimi Yapıldığı tarihi itibariyle allrisk sigortası yaptırılacak ve sigorta poliçesi idareye teslim edilecek. 2. İş Güvenliği Yönetmeliği esaslarına göre inşaat sahasının ve çalıştırılacak işçilerin iş güvenliği tedbirleri alınacak ve idarenin İş Güvenliği Sözleşmesi Müteahhit tarafından imzalanacaktır. 3. Yüklenici Mesleki Yeterlilik Belgesi olan işçi çalıştırmak zorunda ve İnşaatta çalıştırılacak sigortalı işçilerin listesini ve mesleki yeterlilik belgelerini idareye sunmak zorunda. 4. Mevcut dış cephede sökümü yapılması gereken demir, sıva, veya fazla kablo varsa sökümü yapılacak. Hizmetine devam edilecek anten, telefon veya internet kabloları bir araya toplanacak gerekirse bir kanala alıncak. 5. Yüklenici ihaleli sözleşemeye bağlanan mantolama işinin geçici kabulü yapıldıktan sonra proje ve gerekli dökümanları hazırlayarak Enerji Kimlik Belgesini yetkili kurum ve firmalardan alarak idareye teslim edecektir. 6. İmalatı uygulanacak Boya ve Mantolama malzemeleri yapı denetim komisyonu ve idarenin onayından sonra uygulanacak. Mantolama malzemesi teknik şartnamede belirtilen yoğunlukta ve kalınlıkta uygulanacaktır.      1. Dış cepheye kurulacak iş iskelesi teknik şartnamede belirtilen esaslara göre kurulacak. 2. Mevcut yapılara veya komşu yapılara zarar verilmeyecek, verildiği takdirde yüklenici tarafından zarar karşılanacak. 3. Sökümü yapılan moloz ve inşaat artıkları idarenin göstereceği çöplüğe dökülecek 4. **İş bittikten sonra iş yeri kesinlikle temiz teslim edilecek.** | | | |
|  |  | Salih DURGUT |
|  |  | İnşaat Teknikeri |