**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2022/527076

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A1* | | | | | *B2* | |
| **Sıra No** | **Iş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | PEYZ.015 | Rulo çim temini ve serilmesi | metrekare | 630 |  |  |
| 2 | PEYZ.016 | Bitkisel toprak temini ( nakliye dahil ) | metreküp | 136,2 |  |  |
| 3 | PEYZ.017 | Solucan gübresi temini ve serilmesi | kilogram | 272,4 |  |  |
| 4 | 56.953.1000 | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta bitkisel toprağın serilmesi | metreküp | 136,2 |  |  |
| 5 | PEYZ.022 | Otomatik sulama sistemi yapılması | metrekare | 630 |  |  |
| 6 | PEYZ.028 | Dış mekan çöp kovası yapılması | adet | 2 |  |  |
| 7 | PEYZ.030 | Oturma bankı yapılması | adet | 5 |  |  |
| 8 | 15.465.1007 | Silindir tirajlı dış kapı kilidi takılması (TS EN 12209) | adet | 1 |  |  |
| 9 | 15.465.1011 | Yaylı menteşenin yerine takılması | adet | 6 |  |  |
| 10 | 15.115.1202 | El ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta dar derin kazı yapılması(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | metreküp | 6,36 |  |  |
| 11 | 15.125.1002 | Çakıl temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | metreküp | 2,88 |  |  |
| 12 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 11 |  |  |
| 13 | 15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m² (10,000 kg/m² dahil) | ton | 0,16 |  |  |
| 14 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 8,4 |  |  |
| 15 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | metre | 28 |  |  |
| 16 | 15.410.1101 | 2 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme yapılması (2 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu ve cilalı) | metrekare | 145,2 |  |  |
| 17 | 15.435.1203 | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 151 |  |  |
| 18 | 15.475.1001 | Kadronlu ahşap döşeme | metrekare | 65 |  |  |
| 19 | V.0711 | İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif(perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven,balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri) | kilogram | 1.189 |  |  |
| 20 | V.0242/01\*Ö | Döşemede kayan veya kayrak taşı bedeli | metrekare | 170 |  |  |
| 21 | V.0821\*Ö | Zemin üzerine değişik geometrik şekilli taşlarla (kayrak) harçlı ve derzli döşeme yapılması işçiliği | metrekare | 170 |  |  |
| 22 | 15.435.7003 | Doğal bazalt parke taşı (10 x 10 cm) ile döşeme kaplaması yapılması(yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri yerlerde) | metrekare | 50 |  |  |
| 23 | İNŞ.001 | 210 X 105 X 65 mm taban tuğlası ile döşeme yapılması (kırmızı) | metrekare | 18 |  |  |
| 24 | 43.527.1002 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 28 |  |  |
| 25 | İNŞ.004 | Kadronlu Ahşap Kaplama Konteyner temini ve yerine montajı (21 m² ) | adet | 1 |  |  |
| 26 | İNŞ.005 | Kadronlu Ahşap Kaplama Konteyner temini ve yerine montajı (24 m²) | adet | 1 |  |  |
| 27 | İNŞ.006 | Kaide üzeri yazılı pirinç plaka yapılması (14cm x 8 cmx2mm) | metrekare | 1,85 |  |  |
| 28 | İNŞ.007 | Pirinç harf ile yazı yazılması | adet | 36 |  |  |
| 29 | İNŞ.008 | Membran gölgelik yapımı (demir direkler ve tüm malzemeler) | metrekare | 348 |  |  |
| 30 | 35.150.1406 | 1x16 mm2 plastik izoleli iletken topraklama | metre | 280 |  |  |
| 31 | 35.150.2152 | 3x4 mm2 1KV yeraltı kablosu besleme hattı (N2XH) | metre | 265 |  |  |
| 32 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi(atmosferik) | adet | 2 |  |  |
| 33 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*25 a.e kadar(30ma) | adet | 4 |  |  |
| 34 | 35.115.1060 | Kaçak akım koruma şalteri 4\*25 A.e KADAR(300mA) | adet | 1 |  |  |
| 35 | 35.150.2104 | 1x25 mm2 plastik izoleli iletken (HO7Z,O7Z1) | metre | 40 |  |  |
| 36 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | metreküp | 27 |  |  |
| 37 | 35.160.6202 | 25-32 mm -PE HFFR halojensiz alev yaymaz elektrik tesisat borusu | metre | 550 |  |  |
| 38 | 35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | metre | 85 |  |  |
| 39 | 43.556.1001 | Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen) (Zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması) | metre | 500 |  |  |
| 40 | 43.610.1004 | Kazı malzemesinden makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 16 |  |  |
| 41 | 43.610.1003 | El ile hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 8 |  |  |
| 42 | 15.125.1001 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması-yer altı kablolarında kullanılması | metreküp | 6 |  |  |
| 43 | 48.220.1005 | 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Bulundukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip-E) | metre | 1.350 |  |  |
| 44 | 35.105.1331 | Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | adet | 2 |  |  |
| 45 | 35.105.1220 | Bir fazlı nötr kesmeli otomatik sigorta 16 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1) | adet | 6 |  |  |
| 46 | 35.105.1120 | Bir fazlı nötr kesmeli 16 A'e kadar (3 kA) | adet | 5 |  |  |
| 47 | ELEKT.001 | Q20 -1.5m Bakır Elektrok çubuk-topraklama | adet | 21 |  |  |
| 48 | ELEKT.002 | H100cm Çelik Boru Fenerli Lamba | adet | 16 |  |  |
| 49 | ELEKT.003 | Uyarı levhası -Dikkat elektrik ölüm tehlikesi | adet | 20 |  |  |
| 50 | ELEKT.004 | Uyarı levhası -Dikkat dokunmak yasaktır | adet | 20 |  |  |
| 51 | ELEKT.005 | 40w Led ampul | adet | 16 |  |  |
| 52 | ELEKT.006 | Kontaktör | adet | 2 |  |  |
| 53 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama | metre | 80 |  |  |
| 54 | 35.190.1305 | En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | metre | 150 |  |  |
| 55 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | adet | 9 |  |  |
| 56 | 35.160.3332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | adet | 4 |  |  |
| 57 | 35.160.3331 | Normal sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) | adet | 4 |  |  |
| 58 | 35.170.1702 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | adet | 13 |  |  |
| 59 | 35.100.7107 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 24 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 60 | 35.100.7108 | Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablo 36 otomatik sigortalık | adet | 1 |  |  |
| 61 | 35.105.1241 | Üç fazlı nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigorta 25 A'e kadar (6 kA) (ts 5018-1 en 60898-1)(3F+N:16 AMPER ve 3f+N 20 AMPER) | adet | 4 |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | | |  |

\*Birim fiyat teklif ve karma teklif istenen ihalelerde teklif mektubu ekine konacaktır.

Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza 3 |

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.

3 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, her sayfası ad soyad/ticatet unvanı yazılarak bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır