**TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| AÇIKLAMA İSTENEN TEKNİK ÖZELLİK\* | CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR | TEVSİK EDİCİ DOKÜMAN\*\* |
| 1 ) 8-10 cm çapında asgari 1,50 -1,60 m. boyunda 1 km için 275 adet, tepeleri şevli kesilmiş, tornalanmış en az 63.5 cm civa basıncı altında 60 dakika ilk vakum ve 15 dakika son vakum uygulanarak özüne kadar WBC ve muadili emprenye maddeleriyle emprenye edilmiş mamul çit direği |  |  |

*\* İdare tarafından isteklilerin cevaplaması ve/veya açıklaması istenen teknik özellikler ayrı satırlar açılmak suretiyle açık bir şekilde belirtilecektir.*

*\*\* Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur.*