**DÖKME ÇİMENTO TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Efeler İlçesi Ata O.S.B. Mahallesi, Jandarma Caddesi No: 20 adresindeki, Belediyemiz, Fen İşleri Müdürlüğü-Merkez Üretim Tesisleri’ne 6.000 ton CEM I 42.5 Dökme çimento satın alınacaktır.
2. Dökme çimento PÇ.42,5 (CEM-I 42,5 ) kalite niteliğinde olacaktır.
3. Dökme çimento TS en 197-1 standartlarına uygun olacaktır.
4. Katılımcı firmalar eğer üretici iseler üretici olduğuna dair, değil iseler Yetkili Satıcı   
   olduğuna dair belge vereceklerdir.
5. Dökme çimentonun nakliyesi ve mevcut silolara boşaltılması yükleniciye aittir.
6. Dökme çimentonun tartım işi Belediye hudutları içerisinde idaremizin   
   belirleyeceği kantarda yaptırılacaktır. Tartı fiş ücretleri yükleniciye ait olacaktır.
7. Yükleniciye, istenilen dökme çimento miktarı, telefon, e-mail, faks vb. yollarla bildirildikten sonra 1(bir)takvim/iş günü içerisinde, idarenin belirtmiş olduğu sevk adresine teslim edilmek zorundadır.
8. Teslim programına uyulmadığı takdirde, geciken her takvim günü için toplam ihale bedeli üzerinden sözleşmenin ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.
9. Alımı yapılacak olan dökme çimento kurumca uygun görülen miktarlarda ve tarihte sözleşme süresince işletmenin silolarına peyder pey teslim edilecektir.
10. Çimentonun nakliyesi, boşaltılması halinde her türlü olumsuzlukların   
    doğurabileceği sonuçlardan ve gerekli güvenlik önlemlerini almakla yüklenici   
    sorumludur.
11. Dökme çimentonun tartım işinde firmanın kendi kantarı ve idarenin   
    belirlediği kontrol kantarı olmak üzere her ikisinin de ölçüm sonuçları irsaliye ekinde   
    olacaktır.
12. Dökme çimentonun ödemelerde esas alınacak kantar fiş tutarı, kontrol ve   
    firma kantarları tutarları karşılaştırılarak, fiş bazında tonaj olarak düşük olan miktarla   
    yapılacaktır.
13. Dökme çimentonun tartım işinde firma kantarı ve idare kontrol kantarı   
    arasındaki fark, iki kantar arasındaki kalibrasyon farkından oluşabilecek tonaj farkını   
    aştığı durumlarda, idare 3’üncü bir kontrol kantar ölçümlerini de isteyebilecek ve   
    ödemelere esas alınacak kantar miktarını dilediği şekilde seçebilecektir.
14. Dökme çimentonun nakliyesinde, firma nakliye araçlarına yapılan yüksek tonajlı   
     yüklemelerin sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacak ve bu konuda   
     idaremizin hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. İstekli firma söz konusu ihale   
     uhdesinde kaldığında, sözleşmeyi imzalamakla, sözleşmenin ayrılmaz eki olan bu   
     şartnameye dayanaraktan bu konuda oluşabilecek her türlü (gelecekte de oluşabilecek)

zarar ziyan vb. durumların muhatabının kendisi olduğunu ve tüm bedelini karşılama

yükümlülüğünü kabul eder.